바늘을 자화시켜 나침반을 만들고, 나침반의 원리를 알아봅시다.
나침반은 방향을 알려주는 도구입니다. 나침반이 없을 때에는 어떤 방법으로 방향을 알 수 있을까요?
막대자석, 페라이트자석, 바늘, 핀, 우드락 보드, 수수깡, 스티커, 금속 단추, 방향판 도안 [직접준비하세요] 가위
1. 막대자석을 이용하여 페라이트자석의 N극, S극을 구분해 스티커를 붙여줍니다. * 페라이트자석은 일반 막대자석과 달리 N극, S극이 양 면으로 구분되어 있습니다. 주의해주세요. * N극면에는 빨간색, S극면에는 파란색 스티커를 붙여주세요. 2. 바늘의 반쪽은 페라이트자석의 N극으로, 반대쪽은 S극으로 약 50회씩 한 방향으로 문질러줍니다. * 반드시 한 방향으로만 문질러주세요. 페라이트자석의 N극과 S극을 주의해주세요. * 자석을 세워서 문지르지 말고 비스듬히 눕혀서 문질러주세요. 3. 수수깡을 약 2cm크기로 잘라 바늘을 끼우고 N극으로 문지른 끝에는 파란색 스티커를, S극으로 문지른 쪽에는 빨간색 스티커를 각각 붙입니다. 4. 방향판 도안을 가위로 오리고 가운데를 핀을 이용하여 뚫어줍니다. 5. 우드락 보드 가운데에 핀을 수직으로 끼우고 방향판 도안을 끼웁니다. 6. 금속 단추를 수수깡 가운데에 끼우고 핀 끝에 올려 바늘을 앞뒤로 움직여가며 균형을 맞춰줍니다. 7. 완성된 나침반의 바늘의 움직임을 관찰하고, 방향판을 돌려 방향을 맞춰봅니다.
1. 나침반의 균형을 잘 맞춰주어야 바늘이 잘 움직일 수 있습니다. 2. 바늘과 핀의 뾰족한 끝에 찔려 다치지 않도록 다룰 때 조심하세요. 3. 페라이트자석의 극은 막대자석의 N극이 붙는 면이 S극, 막대자석의 S극이 붙는 면이 N극입니다. 막대자석과 달리 양 극이 각 면에 있으니 바늘에 문지를 때 극을 헷갈리지 않도록 주의해주세요. 4. 바늘에 자석을 문지를 때 꼭 한 방향으로만 문지르세요. 한 극으로 문지른 쪽을 다른 극 으로 또 문지르지 않도록 주의하세요.
1. 바늘 나침반의 균형을 맞추었을 때, 바늘은 어떻게 움직이나요? 또, 바늘을 돌려보면 어떻게 되나요? 2. 바늘은 왜 그러한 움직임을 나타낼까요?
1. 자석 2. 자기력 3. 지구의 자기장

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름