실험날짜          년         월       일

학년                반          번          이름

불이 켜지는 액자를 만들어보고, 전기회로와 조명에 대하여 알아봅시다.

우리 주변에 빛을 내는 물체로는 어떠한 것들이 있고, 그 물체들은 어떻게 빛을 낼까요?

액자 도안, 액자받침 도안, 양면테이프, 고휘도LED, 전선달린 컨넥터, 스위치, 전지끼우개,

전지, 전선마감캡, 코팅지, 한지

[직접준비하세요] 칼, 풀, 가위, 셀로판테이프

1. 액자 도안을 떼어내어 접선을 따라 접은 후 뒷면의 그림을 참조하여 구멍을 뚫습니다.

* 어느 액자 틀이든 상관없습니다. 구멍의 위치만 정확하게 뚫어주세요.

2. LED를 컨넥터에 끼우고 나온 발은 접습니다. LED를 끼운 컨넥터와 전선을 액자의

구멍에 넣습니다.

* LED의 긴 발이 빨강전선, 짧은 발이 검은전선에 연결되어야 합니다.

3. 양면테이프를 이용하여 액자를 완성합니다.

4. 액자받침도안을 떼어내고 칼집을 내어 스위치를 꽂고 스위치를 컨넥터에 연결 후,

액자받침을 완성합니다.

* 스위치의 위치는 사진과 뒷면 그림을 참조해주세요.

5. 전지끼우개에 전지를 넣은 후 액자받침 안쪽에 양면테이프로 고정시킵니다.

* 액자받침을 세웠을 때 전지끼우개가 바닥에 닿지 않도록 붙여주세요.

7. LED와 전지끼우개, 스위치를 회로도를 참조하여 연결하고 액자받침을 액자에 기울기를 잘

맞춰 붙입니다.

* 전선들은 액자받침 안에 잘 정리하여 넣어주세요. LED와 연결된 전선은 사진처럼 셀로판테이프로 액자

8. 스위치를 켜 LED에 불이 들어오는지 확인하고, LED를 한지로 감싸서 셀로판테이프로

붙입니다.

* 색이 있는 한지를 사용해도 좋습니다. 전체적인 조명의 색이 한지색에 따라 달라집니다.

9. 액자에 코팅지를 붙이고 그 위에 한지로 예쁘게 꾸며줍니다.

1. 칼과 가위를 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요.

2. 회로가 잘못 연결되면 LED에 불이 들어오지 않고 과부하가 걸려 고장의 원인이

될 수 있습니다. 회로도를 보고 바르게 연결해주세요.

3. 액자 도안과 액자 받침 도안을 뜯어낼 때 찢어지지 않도록 조심스럽게 뜯어주세요.

4. LED의 긴 발은 빨간 전선에, 짧은 발은 검은 전선에 연결되도록 해주세요. 반대로

연결될 경우 LED에 불이 들어오지 않습니다.

1. 어두운 곳에서 스위치를 켜면 어떻게 되나요?

2. 조명이 활용되는 예로는 어떠한 것들이 있을까요?

1. 교통신호와 신호등

2. 열린회로와 닫힌회로

3. 직렬과 병렬