실험날짜          년         월       일

학년                반          번          이름

전기회로를 이용하여 신호등을 만들어보고, 전기회로와 직렬, 병렬연결에 대하여 알아봅시다.

신호등이 없다면 어떤 일이 생길까요?

밑판 도안, 플라스틱 관, 색상지, 스티로폼, 고무마개, 확장캡, 빨대, 건전지, 전지끼우개, 녹색LED,

적색LED, 전선마감캡, 전선달린 컨넥터, 3구 컨넥터, 빨강탭전선, 검정탭전선, 스위치, 양면테이프

[직접준비하세요] 가위, 칼, 펜이나 연필 등 뾰족한 도구

1. 뒷면의 회로도를 참조하여 회로를 만듭니다.

* 전지는 전지끼우개에 끼우고, 스위치는 연결하지 않은 상태로 만들어주세요.

2. 플라스틱관을 검은 색지로 감싸 붙이고 한쪽 끝을 2cm 가량 좁은 홈이 되도록 잘라줍니다.(사진참조)

3. 밑판 도안을 잘라내어 자르는선을 따라 구멍을 뚫고 원형 구멍에 플라스틱 관을 끼웁니다.

* 플라스틱관의 자르지 않은 부분을 끼워주세요.

4. 전선에 연결된 두 개의 LED를 플라스틱 관 밑부분에 밀어 넣어 홈이 파인 부분으로 빼고

고무마개를 씌웁니다.

5. 스티로폼에 펜 등의 도구를 사용해 두 개의 구멍을 뚫고 확장캡을 끼웁니다.

6. 확장캡을 끼운 스티로폼을 플라스틱 관에 붙이고 LED에 빨대를 씌워 확장캡에 각각 끼웁니다.

7. 확장캡을 끼운 스티로폼을 플라스틱 관에 붙이고 LED에 빨대를 씌워 확장캡에 각각 끼웁니다.

8. 스위치 두 개를 신호, 전원이라 쓰여진 홈에 끼우고 신호 스위치에는 3구, 전원 스위치는 2구 컨넥터에 연결합니다.

* 전원 스위치의 2구 컨넥터는 on위치에 연결되도록 끼우세요. off쪽의 한 발은 컨넥터에 연결이 되어있지 않아야 정상입니다.

9. 전지끼우개를 밑판에 붙인 후 선을 정리하여 넣고 밑판 상자를 완성합니다.

* 완전히 닫기 전에 스위치를 켜 보아 신호등이 정상적으로 작동되는지 확인하세요.

10. 스위치를 작동시켜서 신호등을 제어해봅니다.

1. 가위와 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요.

2. 플라스틱 관을 자를 때 플라스틱관의 모서리가 날카로우니 다치지 않도록 주의하세요.

3. LED에는 극성이 있습니다. 긴 발이 빨간 전선(+극), 짧은 발이 검은 전선(-극)에 연결

되도록 끼워주세요.

4. 3구컨넥터에 전선을 끼울 때 탭이 휘어지지 않도록 주의하세요 휘어져서 잘 끼워지지

않을 경우 다시 펴서 끼워주세요.

1. 전원 스위치를 켠 상태에서 신호 스위치를 좌, 우로 움직여보면 어떻게 되나요?

2. 전지와 LED는 각각 직렬 연결과 병렬 연결 중 어떤 연결인가요?

1. 교통신호와 신호등

2. 열린회로와 닫힌회로

3. 직렬과 병렬