프로펠러를 이용해 움직이는 자동차를 만들어보고, 에너지 전환과 작용·반작용에 대하여 알아봅시다.
자동차를 움직이게 하는 방법으로는 어떤 것들이 있을까요?
자동차도안, 우드락보드, 자동차바퀴(축), 빨대, 전지끼우개, 전선마감캡, 전선달린컨넥터, 전지, 모터, 프로펠러, 스위치, 양면테이프 [직접준비하세요] 가위, 풀, 셀로판테이프
1. 뒷면의 회로도를 참고하여 회로를 만듭니다. * 스위치를 켰을 때 프로펠러에서 바람이 나오면 정상이고, 바람이 모터쪽으로 나오면 모터에 연결된 전선을 바꿔서 연결한 후 다시 테스트 해 보세요. * 프로펠러와 스위치는 제대로 회전하는지 실험한 후 다시 빼주세요. 2. 자동차 도면을 오려내어 접는선은 볼펜으로 그어줍니다. * 접는선을 자를 대고 볼펜으로 그어주면 접기 수월해집니다. 3. 스위치를 꽂을 부분에 구멍을 내고 자동차 뒷부분을 모터가 나올 수 있을 만큼 잘라냅니다. * 스위치로 직접 구멍을 뚫지 마세요. 끝이 뾰족해서 다칠 위험이 있습니다. 4. 우드락보드의 한쪽 끝에 모터를 붙이고 전지끼우개도 우드락보드에 붙여 고정시킵니다. * 무게가 한 쪽으로 쏠리지 않도록 전지끼우개는 모터와 가까이 붙이지 않도록 하세요.
5. 자동차도안에 끼워진 스위치와 회로의 컨넥터를 연결하고 모터에 프로펠러를 끼웁니다. 6. 자동차도안을 우드락보드에 붙입니다. * 도안의 잘라낸 뒷부분이 모터 쪽으로 가도록 붙여주세요. * 완전히 붙이기 전에 스위치를 작동시켜 작동이 잘 되는지 확인해주세요. 7. 우드락보드의 바닥에 빨대를 잘라 붙이고 자동차바퀴를 끼워 완성합니다. * 두 바퀴가 평행하도록 끼워주세요. 두 바퀴가 모두 빨대에 닿을 정도로 꽉 끼지 않도록 주의하세요.
1. 가위 사용 시 다치지 않도록 주의하세요. 2. 모터의 회전 방향에 주의하세요. 모터 옆면에 홈이 있는 쪽이 -극으로, 전지끼우개의 검정 전선과 연결되어야 합니다. 반대로 연결할 시 자동차가 반대로 나아갈 수 있습니다. 3. 프로펠러가 회전하는 중에는 다칠 위험이 있으니 프로펠러를 만지지 마세요.
1. 평평한 장소에 자동차를 두고 스위치를 켜면 자동차는 어떻게 되나요?
2. 골전도란 무엇인가요? 3. 소리는 어떻게 전달되나요?
1. 소리 2. 소리의 전달 3. 골전도

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름