나선을 따라 움직이는 케이블카를 만들어보고 빗면에 대하여 알아봅시다.
산을 올라가본 적이 있나요? 산길은 왜 구불구불한 모양일까요?
케이블카 도안, 와이어, 나무스틱, 고무캡, 우드락보드, 양면테이프 [직접준비하세요] 칼, 가위, 풀, 볼펜, 셀로판테이프
1. 우드락보드를 약 21cm x 11cm정도 남기고 자른 후 받침대용 직각삼각형을 4개 자릅니다. * 삼각형의 작은 두 변의 길이가 2cm x 3cm 정도면 적당합니다. 2. 케이블카의 도안을 가위로 오려낸 후 접는선대로 접고 구멍을 뚫습니다. * 볼펜으로 접는선을 한 번 그은 후 접으면 깔끔하고 쉽게 접을 수 있습니다. 3. 나무스틱 네 개 중 두 개를 짧은 기둥의 높이에 맞춰 자르고 양면테이프를 이용하여 나무스틱을 각 기둥의 안에 두 개씩 붙입니다. 4. 두 기둥을 우드락보드의 양 끝에서 약 2~3cm 떨어진 위치에 붙이고, 삼각형으로 자른 우드락보드를 붙여 고정시킵니다. 5. 와이어를 약 5cm정도 자르고 남은 부분을 볼펜 등을 이용하여 나선으로 감아줍니다. * 양 끝에 약 5~8cm 정도 여유를 두고 감아주세요.(손잡이용)
6. 짧은 와이어를 고리모양으로 만들어 케이블카 도안의 위쪽에 끼우고 양면테이프와 고무캡으로 고정시켜줍니다. * 케이블카 안에서 반으로 접어 셀로판테이프로 고정시켜도 됩니다. * 양면테이프를 와이어의 끝부분에 말듯이 붙인 후 고무캡을 씌워주세요. 7. 케이블카를 나선 모양의 와이어에 연결한 후 와이어를 기둥에 끼우고 양면테이프를 이용하여 양 끝에 고무캡을 씌워줍니다. 8. 와이어의 한 쪽 끝은 돌릴 수 있는 손잡이가 되도록 만들고, 다른 한 쪽은 와이어가 빠지지 않도록 한 번 접어줍니다. * 아래 그림을 참조하세요. 9. 케이블카를 예쁘게 꾸며준 후, 손잡이를 돌리면서 움직임을 관찰합니다.
1. 가위나 칼 사용시 다치지 않도록 주의하세요. 2. 와이어의 끝이 뾰족하게 잘릴 경우 다칠 수 있으니 조심하세요. 3. 나무스틱을 자를 때 다치지 않도록 주의하세요.
1. 손잡이를 돌릴 때, 케이블카는 나선의 간격이 좁을 때와 넓을 때 중 언제 빨리 움직일까요?
2. 빗면의 장점과 빗면의 원리를 이용한 예로는 어떤 것들이 있을까요?
1. 빗면 2. 케이블카

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름