자석의 성질을 이용하여 철을 감지할 수 있는 금속탐지기를 만들어봅시다.
자석이 실생활에서 활용되는 예로는 어떤 것들이 있을까요?
탐지기 도안, 양면테이프, 건전지, 전지끼우개, 전선마감캡, 전선달린 컨넥터, LED, 부저, 4구 컨넥터, 전선, 탭 달린 전선, 알루미늄 테이프, 클립, 네오디뮴자석, LED확장캡 [직접준비하세요] 가위, 칼, 셀로판테이프
1. 뒷면의 그림을 참조하여 회로를 연결합니다. * 부저와 LED는 극성이 있습니다. 긴 발이 빨강전선, 짧은 발이 검정전선에 연결되어야 합니다. 2. 클립을 옆의 그림과 같이 편 후 네오디뮴자석을 붙입니다. * 자석을 붙인 후 자석과 바닥의 사이가 2~3mm정도 떨어지도록 클립을 완전히 펴지는 마세요. 3. 금속탐지기 도안을 오려 그림이 그려져 있는 부분을 제외하고 접어 붙입니다. * 접는부분을 볼펜 등으로 한번 그어준 후 접으면 접기 쉽습니다. 4. 전지끼우개를 손잡이 부분에 붙이고 LED와 부저에 연결된 전선의 끝을 알루미늄테이프로 감싼 후 다른 알루미늄테이프로 탐지를 할 부분에 붙입니다. * 알루미늄테이프는 약 1cm정도로 두 조각을 잘라 사용하면 됩니다. * LED확장캡을 끼우는 구멍과 위치가 겹치지 않도록 주의하세요.
5. 클립의 끝에(자석을 붙인 반대쪽) 전지끼우개의 나머지 전선을 풀어지지않도록 연결한 후 자석이 전선을 붙인 알루미늄테이프 위에 위치하도록 붙입니다. * 셀로판테이프를 이용하여 클립과 연결된 전선까지 함께 붙여주세요. * 자석은 알루미늄테이프에서 약 2~3mm정도 떨어지는 것이 적당합니다. 자석을 눌러보아 LED와 부저가 작동하는지 확인해주세요. 6. 도안의 위쪽의 표시된 부분에 구멍을 뚫어 LED확장캡을 끼우고, LED를 끼웁니다. 7. 확장캡을 구멍의 절반 정도에 위치하도록 한 후(5mm정도) 셀로판테이프로 단단하게 고정시킵니다. * LED의 긴 발은 접어주세요. 도안을 닫았을 시 LED가 바닥에 걸리지 않아야합니다. 8. 부저는 다른 부분들과 닿지 않도록 빈 공간에 셀로판테이프로 고정시킵니다. 9. SCANNER도안을 알루미늄테이프가 위치한 도안의 바깥쪽에 붙입니다. 10. 도안을 완전히 닫기 전 작동이 제대로 되는지 테스트해본 후 도안을 닫아 붙입니다. * 모든 부분이 제대로 고정이 되어 있는지 꼭 확인해보세요. 11. 탐지기를 금속에 가까이 대보며 관찰합니다.
1. LED의 발과 알루미늄테이프가 닿지 않도록 주의하세요. 2. 자석과 알루미늄테이프의 사이가 너무 떨어지면 작동이 잘 되지 않을 수 있습니다. 3. 가위와 칼 사용시 다치지 않도록 주의하세요.
1. 어떤 물체에 탐지기가 반응을 하나요? 2. 탐지기가 작동하는 원리를 알아봅시다.
1. 자석 2. 강자성체

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름