진동으로 빛을내며 움직이는 자동차를 만들어보고, 진동의 원리와 LED 빛에 대해 알아봅시다.
여름철 우리가 사용하는 선풍기 날개 한쪽이 부러진 상태에서 전원을 켜면 어떤 현상이 발생할까요?
자동차도안, 모터, 전지끼우개, 전선달린 커넥터, 스위치, 우드락보드, 진동LED볼 원형 플라스틱, 클립, 양면테이프, 벨크로(까끌이,보들이) [직접준비하세요] 셀로판테이프
1. 클립의 안쪽을 ㄱ모양으로 펴줍니다 *옆 그림과 같이 짧은 쪽을 왼쪽으로 꺽어서 2개 오른쪽으로 꺾어서 2개씩 각각 구부려줍니다. 2. ㄱ모양으로 펴준 클립을 우드락보드에 붙여줍니다. * 옆면까지 단단하게 고정해주세요. * 클립의 짧은 쪽을 붙여주세요.(그림참조) 3. 원형 플라스틱을 모터에 맞는 크기로 구멍을 내줍니다. * 송곳을 이용하여 작은 구멍을 내고 모터에 맞추어 구멍을 뚫어줍니다. 4. 회로도를 참조하여 전기회로를 연결해줍니다. 5. 전지끼우개와 모터를 우드락보드에 붙여줍니다. * 우드락보드 보다 약 1cm 정도 밖으로 나오도록 붙여주세요.
6. 자동차 도안을 뜯어낸 후 도면 위쪽에 LED볼을 끼울 수 있는 구멍을 오려줍니다. * 모터가 나올 수 있도록 앞면 Police부분 위까지 잘라주세요. * 접는선에 미리 칼선을 주면 접기가 편해집니다. 7. 도안 위쪽에 스위치가 들어갈 구멍을 내준 후, 자동차 도안에 끼워진 스위치와 회로의 컨넥터를 연결해줍니다. 8. 양면테이프를 이용하여 자동차 모형을 만들고, 우드락보드 밑면에 붙여줍니다. * 뒷면은 테이프로 붙이지 마세요. 9. 자동차 다리가 뒤로 향하게 펴주고, LED볼을 윗면에 붙여줍니다. 10. 스위치를 켜고 LED진동카를 관찰합니다.
1. 가위와 칼 사용 시 다치지 않도록 주의하세요. 2. 진동카가 빙빙돌거나, 후진할 경우 진동카의 발을 조정해 주세요. 3. 클립을 너무 세게 구부리면 부러질 수 있으니 주의하세요.
1. 평평한 장소에 진동카를 두고 스위치를 켜면 어떻게 되나요? 2 모터에 달린 원형 플라스틱을 빼고 스위치를 켜면 어떻게 되나요? 3. 진동카가 진동하면서 움직이면 LED불이 들어오는 이유는 무엇일까요?
1. 진동 2. 빛의 성질

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름