자석의 힘으로 움직이는 자동차를 만들어 보고, 자석의 성질(척력,인력)에 대해 알아 봅시다.
아래 그림에서 막대 자석을 반으로 잘랐을 때의 자석 양쪽 끝의 극성을 □칸 안에 쓰세요.
우드락 보드, 자동차 도안, 빨대, 자동차 바퀴(축), 원형자석, 나무스틱, 양면테이프 직접준비하세요 : 가위, 풀, 셀로판 테이프
1. 자동차 도안을 뜯어내어 접선대로 접어 양면테이프로 붙여 자동차 형태를 만들어 줍니다. * 밑 부분의 바퀴 부분도 접선을 함께 접어 주세요 2. 우드락 보드와 자동차 밑 부분을 붙여줍니다. 3. 빨대를 6.5cm 길이로 2개 자르고, 한쪽 바퀴를 바퀴축에 끼워 빨대에 통과 시킨 후 나머지 바퀴를 끼워줍니다. 4. 자동차 바퀴 그림에 맞춰서 우드락 보드에 붙여줍니다. 5. 원형 자석을 자동차 뒷쪽과 나무스틱에 각각 붙여줍니다. * 원형 자석 두개를 가까이 한 후 붙은 쪽에 X표시를 하고 X 표시된 부분을 각각 붙여줍니다. 6. 자동차 뒷부분에 원형 자석이 붙은 나무스틱을 가까이 하여 변화를 관찰합니다.
1. 자동차에 붙인 자석과 나무스틱에 붙인 자석을 반드시 같은 극성으로 붙여주세요. 2. 가위, 칼 사용 시 다치지 않도록 주의하세요. 3. 도안을 뜯을때 종이가 찢어지지 않도록 주의하세요.
1. 1. 나무스틱 자석을 자동차 자석에 가까이 하면 어떻게 되나요? 2. 다음은 자석에 대한 설명입니다. □ 안에 알맞은 말을 적으세요. 빛은 같은 물질 속을 지날 때 곧게 나아갑니다. 같은 극성을 가진 자석이 서로 밀어내는 힘을 □□이라고 하고, 다른 극성을 가진 자석이 서로 당기는 힘을 □□이라고 합니다. 3. 자석이 실생활에서 이용되는 예로는 무엇이 있을까요? 그 밖에 또 어디에 이용할 수 있을까요?
1. 자석의 성질 2. 인력/척력 3. 자기장

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름