만지면 삑~삑~ 소리를 내며 불빛이 반짝거리는 삐약이를 만들어보고, 전기에 대해 알아봅시다.
전기 콘센트를 연결할 때 건조한 손과 젖은 손 중 어떤 손이 더 위험할까요?
병아리 도안, 부저, 3색 LED, 트랜지스터(1815), 트랜지스터(1015), 전해콘덴서, 플라스틱원통, 앤드캡, 4구 4전선달린 커넥터, 3구 3전선달린 커넥터, 4구 2전선달린 커넥터, 양면테이프, 고정핀 [직접준비하세요] 칼
1. 병아리 도안을 뜯어냅니다. 2. 플라스틱 원통에 사각 도안을 말아 붙인 후 구멍 위치에 맞게 넣어줍니다.(그림 참조) * 도안에 가장 작은 구멍이 왼쪽으로 향하게 넣어주세요. * 원통 구멍과 가운데 도안 구멍이 안 맞을 경우 원통에 맞게 구멍을 뚫어주세요. 3. 원형 플라스틱에 칼선(+자)을 내 줍니다.- 도안 작은 구멍 위치(그림 참조) 4. 4구-2전선달린 커넥터의 빨강,검정 전선을 칼선을 통과시켜 플라스틱 원통으로 넣어줍니다. 5. 전지끼우개의 빨강전선과 3구-3전선달린 커넥터의 초록전선을 연결해줍니다. 6. 나머지 전선들을 전선 색깔에 맞추어 연결해줍니다.(그림 참조) * 전선끼리 연결된 부분에 앤드캡을 꽂아줍니다.
7. 고정핀(수)을 플라스틱 원통 구멍에 넣은 후 초록전선을 끼운 고정핀(암)에 꽂아줍니다. 8. 아래 그림과 같이 커넥터에 부품을 연결해줍니다.(그림 참조) * 트랜지스터의 숫자 부분이 위로 향하게 연결해주세요. * LED, 부저, 전해콘덴서의 긴 발을 빨강전선 쪽으로 연결해주세요. * LED의 발을 90도로 꺾은 후 부저를 연결해주세요. 9. 전지끼우개와 전선들을 플라스틱 원통에 넣고 뚜껑을 닫아줍니다. * 전지끼우개를 부저 반대쪽으로 고정시켜주세요. 10. 원형 플라스틱과 뚜껑에 삐약이 몸체, 날개, 왕관을 붙여줍니다. 11. 고정핀에 손을 대고 반응을 관찰합니다. * 반응이 약하게 나면 물을 묻히고 실험하세요.
1. 트랜지스터, LED, 콘덴서 극성을 확인하고 연결해주세요. 2. 가위, 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요.
1. 삐약이에 달려있는 고정핀에 손을 가까이하면 어떤 변화가 일어날까요? 2. 친구와 손을잡고 고정핀을 하나씩 만지면 변화가 일어날까요? 3. 손에 물을 묻혀 삐약이(고정핀)를 만지면 건조한 손으로 만지는 것과 어떠한 차이가 있을까요? 그 이유는 무엇일까요?
1. 전기회로 2. 전기저항

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름