반짝반짝 빛을 내며 아무렇게나 굴려도 오뚝오뚝 일어서는 오뚝이를 만들어 보고, 무게중심과 전기회로에 대해서 알아보자
시소를 타본 적이 있나요? 균형을 맞추기 위해서 무거운 사람은 시소 중심 가까운 곳에 앉아야 할까요? 먼 곳에 앉아야 할까요? 그 이유는 무엇일까요?
고휘도 LED, 원형전지, 동물 도안, 두꺼운 도화지, 유리구슬, 전선달린 커넥터, 스위치 투명반구, 종이컵, 양면테이프, 글루건심, 마감캡 [직접준비하세요] 가위(칼), 라이터, 셀로판테이프
1. 긴 전선달린 커넥터의 빨강전선과 짧은 전선달린 커넥터의 검정전선을 연결한 후 전선 마감캡을 끼워 고정시켜줍니다. * 회로 연결 방법 참조 2. 긴 전선달린 커넥터의 검정전선을 원형전지(-극)에 붙여주고, 짧은 전선달린 커넥터의 빨강전선을 원형전지(+극)에 각각 붙여줍니다. * 회로 연결 방법 참조 3. 두꺼운 도화지에 투명반구를 대고 원형 모양을 그린 후 가위로 오려줍니다. * 원형 중앙에 구멍을 내주세요. 4. 투명반구 바닥 중앙에 원형전지를 붙인 후 전지 위쪽에 유리구슬을 붙여줍니다. * 글루건심을 이용하여 떨어지지 않도록 붙여주세요. 5. 원형 도화지 중앙 구멍으로 커넥터와 전선을 빼낸 후 투명반구에 원형 도화지를 붙여줍니다. 6. 짧은 전선달린 커넥터에 LED를 꽂고 원형 도화지 윗면 중앙에 커넥터를 붙여줍니다. * LED의 긴 발이 빨강전선 쪽으로 꽂아주고, LED 발을 L자로 휘어서 고정시켜주세요.
7. 캐릭터 도안을 잘라 종이컵에 붙여줍니다. * 토끼, 강아지 중 원하는 캐릭터를 선택하여 만들어주세요. 8. 종이컵 윗부분을 뚫고, 스위치를 통과시켜 긴 전선달린 커넥터에 연결해줍니다. 9. 투명반구에 종이컵을 붙여 고정시켜줍니다. * 글루건 심을 이용하여 단단하게 고정시켜주세요. 10. 스위치를 켜고 어두운 곳에서 오뚝이를 굴려 관찰해봅니다.
1. 가위나 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강 전선, LED의 짧은 발이 커넥터의 검정 전선에 연결되어야 합니다.)
1. 캐릭터 오뚝이를 밀면 넘어지지 않고 다시 일어서는 이유는 무엇일까요? 2. 다음 전기 회로 기호를 보고 무엇을 나타내는 기호인지 적어 보세요.
1. 무게중심 2. 지레의 법칙 3. 전기회로의 구성 4. 전기회로의 종류

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름