황화카드뮴 센서(CDS)를 이용하여 어두워지면 눈에 불이 번쩍거리는 미라를 만들어 보고, 황화카드뮴 센서(CDS)와 전기회로에 대하여 알아봅시다.
아침 해가 뜨면 알람이 울리는 시계의 원리는 무엇일까요?
미라 도안, 꾸미가 도안, 황화카드뮴 센서, 전선달린 커넥터(2P/2발), 전선달린 커넥터(4p/3발) 고휘도 3색 LED, 스위치, 트랜지스터, 저항, 원형전지, 양면테이프, 마감캡 [직접준비하세요] 셀로판 테이프, 풀, 휴지
1. 회로 연결 방법을 참조하여 회로를 연결해줍니다. * 회로 연결 그림 참조 2. 미라 도안을 뜯어 연결된 회로를 붙여줍니다. * 회로 연결 그림 참조 3. 양면테이프를 이용하여 미라 상자를 만들어줍니다. 4. 휴지를 이용하여 미라 도안을 감아줍니다. * 미라 앞면에 있는 황화카드뮴 센서와 LED, 미라 뒷면에 있는 스위치는 덮이지 않도록 감아주세요. * 풀을 이용하여 붙여주세요. 5. 꾸미기 도안을 뜯어내 미라 주위를 꾸며줍니다. 6. 스위치를 켜고 어두운 곳에서 미라를 관찰합니다. * 평상시에는 꼭 스위치를 꺼주세요.
1. LED를 컨넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 컨넥터 빨강 전선, LED의 짧은 발이 컨넥터의 검정 전선에 연결되어야 합니다.) 2. 트랜지스터의 앞뒷면을 구별하여 꽂아주세요. 3. 도안을 뜯을때 종이가 찢어지지 않도록 주의하세요.
1. 어두운 곳에 가면 어떤 변화가 생기나요? 2. 우리 실생활 어디에서 황화카트뮴 센서를 사용하면 편리할까요?
1. 황화카드뮴 2. 트렌지스터 3. 저항 4. 전기회로

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름