플라스틱과 고무의 중간 성질을 가진 플러버를 만들어보고, 비결정성물질에 대해 알아봅시다.
유리 제품을 만드는 과정을 본 적이 있나요? 유리를 가열했을 때의 어떤 특징을 이용해서 모양을 만들까요?
PVOH비닐, 붕사, 종이컵, 나무스틱, 철가루, 네오디뮴 자석, 양면테이프, 계량컵 [직접준비하세요] 물(미지근한 물, 뜨거운 물), 가위
1. 뜨거운 물 40ml에 PVOH비닐을 작게 잘라 넣으면서 완전하게 녹입니다. 2. 다른 컵에 미지근한 물 20ml를 넣고, 붕사 한 봉지를 넣고 완전히 녹입니다. * PVOH를 녹였던 나무스틱을 닦아서 이용하세요. 다른 나무스틱은 자석을 붙일 때 사용합니다. 3. PVOH용액을 식힌 후 붕사용액을 조금씩 넣으면서 저어줍니다. *조금씩 넣으면서 저어주세요. 붕사용액이 많이 섞일 경우, 굳어버릴 수 있습니다. 4. 덩어리가 생기면 손 위에 올려놓고 잘 주물러 줍니다 손에 묻지 않을 정도가 되면 철가루를 넣고 철가루가 잘 섞이도록 주물러 줍니다. 5. 나무스틱 끝에 양면테이프를 이용해 네오디뮴 자석을 붙여주고, 자석을 플러버에 가까이 대어 봅니다. * 너무 가까이 대면 플러버가 자석에 붙을 수 있습니다. 약간 떨어트려 보세요.
1. 용액과 철가루가 눈과 입에 들어가지 않도록 주의하세요. 2. 자석이 서로 붙지 않도록 주의하세요. 매우 강력한 자석이기 때문에 다칠 수 있습니다. 3. 뜨거운 물을 다룰 때 데이지 않도록 조심하세요. 4. PVOH비닐과 용액들을 먹지 마세요.
1. 플러버에 자석을 가까이 했을 때, 플러버는 어떻게 되나요? 그 이유는 무엇일까요? 2. 플러버를 뭉쳐서 평평한 곳에 놓아 두면 시간이 흐른 후 어떻게 변하나요? 3. 플러버와 비슷한 특성을 가진 물질에는 무엇이 있을까요?
1. 고분자화합물 2. 비결정성물질 3. 자기(자성)

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름