마그네슘과 구리를 이용하여 LED가 켜질 수 있는 전지를 만들어봅시다.
우리 주변에는 전지를 사용한 제품을 많이 볼 수 있습니다. 흔히 쓰이는 건전지 외에 어떤 전지들이 있을까요?
구리테이프, 마그네슘리본, 우드락보드, 경찰차도안, 벨크로, 스포이트, 소금, 3색LED, 전선달린컨넥터, 양면테이프, 일회용스포이트, 종이컵 [직접준비하세요] 가위, 칼, 셀로판테이프, 휴지(또는 키친타올), 물
1. 마그네슘리본과 구리테이프를 5cm 1개, 4cm 2개씩 자르고, 구리테이프를 1cm로 2개를 자릅니다. 2. 마그네슘리본과 구리테이프를 뒷면의 그림을 참조하여 우드락보드에 붙입니다. * 마그네슘리본의 끝은 셀로판테이프로 붙이되, 셀로판테이프가 마그네슘리본을 많이 가리지 않도록 붙여주세요. 3. 전선달린 컨넥터의 빨간전선은 구리테이프의 끝에, 검정전선은 마그네슘의 끝에 떨어 지지 않도록 연결하여 붙여줍니다. * 2번에서 구리테이프 끝을 약 1cm정도 붙이지 않고 두었다가 빨간전선을 감싸듯이 붙여주면 됩니다. 4. 도안을 접는선을 따라 접어준 후 LED를 꽂을 위치에 칼로 구멍을 만듭니다. * 접는선을 약하게 칼집을 내주거나 볼펜으로 그어준 후 접으면 깨끗하게 접을 수 있습니다. 5. LED를 도안에 꽂은 후 LED의 긴 발이 컨넥터의 빨간전선에, 짧은 발이 검정전선에 연결되도 록 컨넥터에 끼웁니다.
6. 종이컵에 물을 1/2정도 채우고 소금을 넣어 녹입니다. 7. 휴지나 키친타올을 접어 적당한 크기로 잘라 뒷면의 그림처럼 올리고 스포이트로 휴지에 소 금물을 충분히 적셔줍니다. * 휴지는 다른 휴지조각이나 다른 금속 조각에 닿지 않도록 주의하세요. * 휴지를 적신 후 회로가 제대로 작동하는지 확인해주세요. * 소금물이 휴지 외의 다른 부분에 닿지 않도록 주의하세요. 8. 경찰차 도안과 우드락보드를 차의 뒷면을 제외하고 붙여줍니다. 9. 벨크로(찍찍이)를 약 5cm크기로 자르고 길게 반을 한 번 더 자른 후 자동차 뒷면 안쪽과 우 드락보드의 아래쪽에 붙여줍니다. 10. 경찰차의 뒷면을 닫아 완성합니다.
1. LED에는 극성이 있습니다. 긴 발이 빨강전선, 짧은 발이 검정전선에 연결되도록 해주세요. 2. 가위 사용시 다치지 않도록 주의하세요. 3. 마그네슘리본은 끊어지기 쉽습니다. 끊어지지 않도록 주의하세요.
1. 금속 위에 올려놓은 휴지에 소금물을 골고루 묻히면 어떤 결과가 나오나요? 2. 마그네슘과 구리 중 어느 부분이 +극이고 -극일까요? 3. 이 회로에서 전자는 어느 방향으로 이동할까요?
1. 전지 2. 화학전지 3. 이온화경향

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름