유도등의 종류에는 어떤 것이 있을까요?

바람직한 보행, 피난 방향으로의 유도를 돕기 위해 항상 불이 켜진 표지등을 유도등이라고 합니다. 피난구 유도등, 통로 유도등, 객석 유도등 등이 있습니다. 지하철을 예로 들어 설명하면, 지하철 각 역사에는 피난 유도등이 설치되어 있습니다. 대합실이나 승강장 바닥에 설치된 바닥 유도등, 벽면에 설치된 벽면 유도등, 천정에 설치된 천정 유도등입니다. 비상사태가 발생할 경우에는 직원의 안내에 따라 유도등을 보고 낮은 자세로 대피하면 됩니다.

◎ 미리생각해보기

◎ 실험 전 주의사항!

1. 실험에 포함된 작은 부품이나 시약 등은 삼키지 않도록 주의합니다.

2. 실험에 포함된 준비물은 실험 외 다른 용도로 절대 사용하지 않도록 합니다.

3. 실험용 도구와 시약으로 절대 장난치지 않도록 합니다.

4. 날카로운 도구를 사용할 때는 다치지 않도록 주의합니다.

5. 실험 후에는 주변 지역을 정리하고 손을 깨끗이 씻습니다.

◎ 실험 전 반드시 확인하기!

회로도와 동일한 회로를 구성하도록 합니다.

미리 양쪽 클림프 전선을 반으로 잘라 준비합니다.

1. 회로도와 동일하게 회로를 구성합니다.

(주의! 4구커넥터의 두 번째 구멍에는 미리 준비한 반으로 자른 양쪽클림프 전선을 끼워줍니다.)

(주의! 반드시, LED의 긴 다리가 빨간 전선을 향하도록 꽂아줍니다.)

◎ 실험방법

2. 도안을 떼어내 접는 선에 맞추어 접은 후, 침핀을 이용하여 알맞은 자리에 LED를 다시 끼워줍니다.	3. 침핀을 이용하여 알맞은 자리에 황화카드뮴센서를 다시 끼워줍니다.

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

4. 그림과 같이 회로도를 정리하고. 도안을 상자모양으로 만들어 완성합니다.

(주의! 오른쪽 가장자리를 접어 도안의 칼선에 끼워지도록 합니다.)

5. 뒷면의 접는 선을 이용하여, 그림과 같이 도안을 반으로 접어줍니다.

(주의! 상자모양이 잘 고정 될 수 있도록, 날개를 펴서 고정시켜주세요.)

6. LED가 앞쪽을 향하도록 놓고, 5번에서 접은 도안을 둥글게 말아 양면테이프를 이용하여 붙여줍니다.

7. 제공된 도안중 하나를 골라 그림과 같이 끼워줍니다. 나만의 유도등을 완성합니다.

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 황화카드뮴센서를 손가락으로 가리면 어떻게 되나요?

⇒ LED에 빛이 들어옵니다. 황화카드뮴센서는 원래 빛을 받았을 때 전류가 흐르는 것입니다. 그런데 트랜지스터와 저항을 같이 연결해 황화카드뮴센서가 반대로 작용하도록 하면, 빛을 받지 못하였을 때 전류가 흐르게 됩니다. 실험에서는 황화카드뮴센서가 반대로 작용하도록 회로를 연결해 주었습니다. 그래서 손가락으로 황화카드뮴센서를 가리면 LED에 빛이 들어오는 것입니다.

2. 특정 시간에 사람이 많은 영화관에는 어떤 유도등이 필요할까요?

⇒ 영화관은 관람장으로, 공연장이나 관람장은 캄캄한 실내에서 이동하는 사람을 위한 통로 유도등, 객석 유도등이 필요하고, 비상시에 대피할 수 있는 피난 유도등이 필요합니다. 유도등은 선택사항이 아니라 필수사항입니다. 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 나타나는 규정에 따라 설치하여야 합니다.

3. 도안 중 비어있는 부분을 사용하여 나만의 유도등을 만든다면 어떤 상황에서 사용하는 것인지 설명해보세요.

◎ 원리이해

1. 황화카드뮴센서(CDS cell sensor)

황화카드뮴의 화학식은 CdS로 표기하지만, 전기전자분야의 센서로 사용될 때는 CDS로 표기됩니다.

카드뮴과 황의 화합물인 황화카드뮴(CdS)를 사용한 광도전소자로 반도체의 성질을 가지고 있으며 빛에너지에 의해 전기전도율이 변하는 성질이 있습니다.

가시광선 영역의 빛에 감광하여, 사진의 노출계(특히 자동노출 카메라), 어두워지면 자동으로 점등되는 자동점멸기, 텔레비전의 조정장치, 선박이나 공장의 검출기, 각종 계측기 등에 사용됩니다.

2. 트랜지스터(transistor)

전류나 전압의 흐름을 조절하여 증폭, 스위치 역할을 하는 전자회로 구성요소입니다. 규소   나 저마늄으로 만들어진 P형반도체와 N형반도체를 세 개의 층으로 접합하여 만들어 집니    다. 접합의 순서에 따라 PNP형, NPN형 트랜지스터로 구분합니다.

3. 유도등

유도등은 바람직한 보행, 피난 방향으로의 유도를 돕기 위해 항상 점등되어있는 표지등을   말합니다. 피난구 유도등, 통로 유도등, 객석 유도등 등이 있습니다. 소방시설 설치유지 및   안전관리에 관한 법률 제9조 제1항 및 동법률시행령 별표4 ‘피난설비의 소방시설           적용기준란 제4호의 규정에 따른 유도등 및 유도표지는 이 기준에서 정하는 규정에 따라    설비를 설치하고 유지․관리하여야 한다’라는 근거에 의해 설치해야합니다.

설치장소	유도등 및 유도표지 종류
공연장, 집회장, 관람장, 운동시설	- 대형 피난구 유도등 통로 유도등 객석 유도등
영업시설, 관광숙박시설, 의료시설, 전시장, 지하상가, 지하철 역사	대형 피난구 유도등 통로 유도등
일반숙박시설, 오피스텔, 지하층, 무창층 및 11층 이상의 부분	중형 피난구 유도등 통로 유도등
업무시설, 종교집회장, 교육연구시설, 기숙사, 자동차정비공장, 공장, 창고시설	소형 피난구 유도등 통로 유도등

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

4. 화재 시 대피요령

화재가 발생하여 대피를 하여야 할 때에는 안내원이나 직원의 지시에 따라 또는, 통로의    유도등을 따라 낮은 자세로 침착하고 질서 있게 신속히 대피하여야 합니다. 가장           주의하여야 할 것은 유독가스와 연기이므로 대피할때는 수건을 물에 적셔 코에 대고 숨을    짧게 쉬면서 대피하여야 합니다. 미리 비상구의 위치를 확인한 후,

비상구 등의 출입문을 열고 대피할 때에는 출입문을 함부로 열지 말고 우선 문에 손을      대어본 후 문이 뜨겁거나 문틈에서 연기가 새어 들어오면 이미 밖에 불길이 번져있거나      유독가스와 연기가 차있다는 증거이므로 다른 피난구를 찾아야 합니다. 엘리베이터는 화재   발생 층에서 문이 열리거나 정전으로 멈추어 갇히는 경우가 있으므로 사용하지 않는 것이    좋습니다.

학습목표

황화카드뮴센서에 대하여 알아보고,

나만의 유도등을 만들어 봅니다.

실험날짜          년      월      일

학년   반    이름 :

유도등의 종류에는 어떤 것이 있을까요?

◎ 미리생각해보기

도안(1장), 황화카드뮴센서(1개), LED(1개), 저항(1개), 트렌지스터(1개),

동전형전지(1개), 연결캡(1개), 커넥터-2구(1개), 커넥터-4구(1개), 클림프전선(1개), 양쪽클림프전선(1/2개), 침핀(1개), 양면테이프

[직접준비하세요! 송곳, 펜]

◎ 실험준비물

1. 황화카드뮴센서를 손가락으로 가리면 어떻게 되나요?

2. 특정 시간에 사람이 많은 영화관에는 어떤 유도등이 필요할까요?

3. 도안 중 비어있는 부분을 사용하여 나만의 유도등을 만든다면 어떤 상황에서 사용하는 것인지 설명해보세요.

◎ 실험결과 및 생각해보기

◎ 새롭게 알게 된 사실

◎ 느낀점