◎ 미리생각해보기

신호등은 언제부터 사용되었을까요?

세계 최초의 신호등은 1868년 영국 런던에서 사용하는 수동식 신호등이었습니다. 적색과 녹색을 표시하는 장치로 경찰관이 직접 수동으로 조작하였습니다. 이 후 1918년 미국 뉴욕에서 오늘날과 같은 전기식 3색 신호등이 처음으로 설치되었습니다. 우리나라에서는 1940년에 기차역 플랫폼 입구에서 기차의 홈인을 유도하던 낱개식 신호기였습니다. 현재 우리나라에는 총 8가지의 신호등이 각자의 자리에서 교통정리를 하고 있습니다.

◎ 실험 전 주의사항!

1. 실험에 포함된 작은 부품이나 시약 등은 삼키지 않도록 주의합니다.

2. 실험에 포함된 준비물은 실험 외 다른 용도로 절대 사용하지 않도록 합니다.

3. 실험용 도구와 시약으로 절대 장난치지 않도록 합니다.

4. 날카로운 도구를 사용할 때는 다치지 않도록 주의합니다.

5. 실험 후에는 주변 지역을 정리하고 손을 깨끗이 씻습니다.

◎ 실험 전 반드시 확인하기!

녹색과 적색 LED를 건전지에 끼워 색상을 확인하고, 구분해 놓습니다.

코팅지는 3*6cm정도로 잘라서 준비합니다.

1. 도안을 떼어내고, 신호등 전면에 3*6사이즈의 코팅지를 붙입니다.	2. 빨간색 표시에 맞추어 침핀으로 구멍을 뚫고, 각각에 맞는 LED 및 스위치를 끼워줍니다. (주의! LED의 긴 다리를 커넥터의 빨간선에 끼웁니다.)

◎ 실험방법

3. 앞면도안 상태에서 LED의 긴다리가 빨간전선을 향하도록 커넥터를 꽂아줍니다.	4. 회로도와 동일하게 회로를 구성합니다.

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

5. 4번의 회로도와 동일하게 연결캡으로 마무리합니다.	6. 검정전선은 전지의 (-)극, 빨간전선은 전지의(+)극에 연결하여 투명테이프로 감아 고정시켜줍니다.

7. 양면테이프를 이용하여 그림과 같이 동전형전지를 부착하고, 회로를 정리하여 도안을 접어줍니다.

8. 받침대 도안을 떼어내, 7번에서 만들어진 본체를 고정핀을 이용하여 연결합니다.

그리고 받침대도안을 완성합니다.

(주의! 본체와 받침대 도안을 연결한 후, 받침대를 완성시키세요.)

9. 열쇠고리 신호등을 완성합니다.

◎ 실험결과 및 생각해보기

	횡단보도(보행자)	자동차도로(자동차)
녹색 신호	횡단보도를 건넌다.	직진 혹은 우회전 (횡단보행자가 없을 경우)
적색 신호	횡단보도를 건너지 않는다.	정지 혹은 우회전 (측면 직진차량을 방해하지 않는 경우)

1. 신호등의 색깔은 각각 무엇을 의미하나요?

2. 신호등의 종류는 어떤 것이 있을까요?

⇒ 우리나라 신호등의 종류는 2011년 8월 개정되어 총 8가지입니다. 횡형 3색 신호     등, 횡형 4색 신호등, 종형 3색 신호등, 종형 4색 신호등, 자전거용 신호등(2색,3      색), 보행자용 신호등, 경보 신호등입니다. 이 중 자전거용 신호등에는 자전거 그림     이, 보행자용 신호등에는 사람 그림이 그려져 있습니다.

◎ 원리이해

1. 신호등의 역사

세계 최초의 신호등은 1868년 영국 런던에 가스를 사용하는 수동식 신호등이었습   니다. 이 신호등은 적색과 녹색을 표시하는 장치로 경찰관이 직접 수동으로 조작하   는 장치였습니다. 하지만 가스폭발이 자주 일어나 경찰관들이 부상을 입는 경우가    많아 촛불 신호등과 석유등으로 바뀌었습니다. 그 후 1918년 미국 뉴욕 5번가에 오   늘날과 같은 전기식 3색 신호등이 처음으로 설치되었습니다. 이 신호등의 녹색등은    ‘길의 좌,우로 가시오’, 황색등은 ‘직진하시오’, 적색등은 ‘정지’의 뜻이었다고 합니다.   오늘날과 같은 3색 자동신호등은 1928년 영국 햄프턴에 처음으로 등장했습니다. 우   리나라에는 1940년에 처음 등장하였는데 오늘날과 같은 둥근 점등이 아니라 날개식   신호기였으며, 기차역 플랫폼 입구에서 기차의 홈인(Home-in)을 유도하였습니다. 기   둥에서 3색 날개가 번갈아 튀어나오는 형식으로 그 속에 전등이 없어 밤에는 사용   할 수 없었다고 합니다.

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

2. 우리나라 신호등

우리나라의 신호등의 종류는 2011년 8월 24일 개정되어 총 8가지입니다. ‘횡형 3색 신호등’, ‘횡형 4색 신호등’, ‘종형 3색 신호등’, ‘종형 4색 신호등’, ‘자전거용 신호등(2색)’, ‘자전거용 신호등(3색)’,‘보행자용 신호등’, ‘경보 신호등’입니다.

열쇠고리신호등

학습목표

신호에 대해 알아보고 신호등을 만들어 봅니다.

실험날짜          년      월      일

학년   반    이름 :

신호등은 언제부터 사용되었을까요?

◎ 미리생각해보기

도안(1장), 스위치(1개), 커넥터(3개), LED-적색(1개), LED-녹색(1개), 동전형 건전지(1개), 손코팅지(단체), 연결캡(1개), 군번줄(1개), 고정핀(1SET), 침핀(1개), 양면테이프, 투명테이프

[직접준비하세요! 송곳, 가위, 칼]

◎ 실험준비물

1. 신호등의 색깔은 각각 무엇을 의미하나요?

	횡단보도(보행자)	자동차도로(자동차)
녹색 신호
적색 신호

2. 신호등의 종류는 어떤 것이 있을까요?

◎ 실험결과 및 생각해보기

◎ 새롭게 알게 된 사실

◎ 느낀점