◎ 미리생각해보기

크리스마스트리의 전구들 중 한 개의 전구가 고장 난다고 해도 나머지 전구들은 꺼지지 않습니다. 그 이유는 무엇일까요?

어느 전구 하나의 필라멘트가 끊기거나 해서 전체 트리에 불이 들어오지 않을 경우 전체를 모두 떼어내고 새로운 전구로 장식을 해야 할 수도 있습니다. 이것을 방지하기 위해 크리스마스트리 전구는 개별의 것이 서로에게 영향을 끼치지 않는 특징을 가지는 전구의 병렬회로를 응용하였습니다.

◎ 실험 전 주의사항!

1. 실험에 포함된 작은 부품이나 시약 등은 삼키지 않도록 주의합니다.

2. 실험에 포함된 준비물은 실험 외 다른 용도로 절대 사용하지 않도록 합니다.

3. 실험용 도구와 시약으로 절대 장난치지 않도록 합니다.

4. 날카로운 도구를 사용할 때는 다치지 않도록 주의합니다.

5. 실험 후에는 주변 지역을 정리하고 손을 깨끗이 씻습니다.

◎ 실험 전 반드시 확인하기!

전구의 직렬연결을 먼저 학습하여, 전구의 병렬연결과 비교할 수 있도록 합니다.

LED의 색[적/녹/청]을 구분할 수 있도록 합니다.

1.구리테이프를 10cm 2개, 3cm 3개를 잘라 준비합니다. (주의! 잘라놓은 구리테이프를 잃어버리지 않도록 주의합니다.)	2. 본체 도안을 떼어낸 후, 도안 뒷면에 10cm 구리테이프를 붙여줍니다. 또, 3cm 구리테이프를 칼선에 끼워 본체 도안의 자리에 맞게 붙여줍니다. (주의! 구리테이프를 뜯어낸 후 도안이 찢어지지 않도록 끼웁니다

3. LED를 적/녹/청 순서로 끼우고, 긴 다리가 위로, 짧은 다리가 아래로 가도록 벌려줍니다. (주의! 반드시 LED의 긴 다리와 짧은 다리를 구분합니다.)	4. 니크롬선의 한쪽은 전지의 (+)극과 연결한 후, 다른 한쪽은 도안의 긴 구리테이프에 붙입니다. (주의! LED다리와 닿지 않도록 투명테이프를 이용하여 고정시킵니다.)

◎ 실험방법

5. LED다리가 구리테이프에 닿도록 붙여줍니다. (주의! 구리테이프와 LED다리가 잘 접촉할 수 있도록 합니다)	6. 니크롬선이 부착된 전지를 (+)가 위를 향하도록 도안에 붙입니다.

7. 화살표 도안을 떼어내어 구리테이프를 붙이고, 송곳으로 구멍을 뚫어 줍니다. 리벳으로 본체도안과 화살표도안을 연결합니다. (주의! 리벳을 연결할 때 손을 다치지 않도록 주의합니다.)	8. 본체도안을 완성한 후, [궁금한 회로-전구의 병렬회로] 실험을 합니다. (주의! 부착면기호에 맞추어 도안을 완성합니다.)

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 화살표가 각각의 구리테이프에 닿으면 어떤 현상이 나타나나요?

⇒ 각각의 LED가 켜집니다.

2. 도안의 회로도와 실제 회로를 바탕으로 전구의 병렬연결의 특징에 대해 이야기     해보세요.

⇒ - 전구를 1개만 연결했을 때와 전구의 밝기가 비슷합니다.

- 각 전구는 서로의 전구에 영향을 끼치지 않습니다.

- 각 전구에 흐르는 전류의 합은 전체 전류입니다.

- 각 전구에 걸리는 전압은 전지의 전압과 같습니다.

◎ 원리이해

1. 전기 회로도

1) 전기 회로도: 전기 회로의 여러 가지 전기 부품을 약속된 기호로 나타낸 것.

2) 전기 회로도-기호

3) 전기 회로도 예시

아래와 같은 방법으로 전기 회로도를 나타낼 수 있습니다.

2. 전구의 직렬과 병렬

	직렬연결	병렬연결
방법	전구 여러 개를 끊어지지 않은 한길로 연결하는 방법.	전구 여러 개를 두 개 이상의 전선에 나누어 연결하는 방법.
회로
특징	- 각 전구는 서로의 전구에 영향을 끼친다. - 각 전구에 흐르는 전류는 일정하다. - 각 전구에 걸리는 전압의 합은 전체 전압이 된다.	- 전구를 1개만 연결했을 때와 전구의 밝기가 비슷하다. - 각 전구는 서로의 전구에 영향을 끼치지 않는다. - 각 전구에 흐르는 전류의 합은 전체 전류이다. -각 전구의 전압은 전지의 전압과 같다.

3. RGB발광다이오드 (RGB-LED)

빛의 삼원색인 빨간색, 녹색, 파란색의 발광 다이오드를 이용하여

하나의 RGB-LED를 형성합니다. 전구의 병렬연결의 특징을 바탕으

로 하며, 보는 각도에 상관없이 균일한 색을 얻는 것은 어렵습니    다. 그러나 형광체가 LED의 팁에서 발열하여 뜨거워지는 것을 방

지 할 수 있고, 각 발광다이오드의 광량을 조절하여 임의의 색깔을

낼 수 있는 장점이 있습니다.

[사이언스존 - 3색빛합성기 실험 참조]

궁금한회로

학습목표

전구의 병렬연결을 이해하고, 회로를 만들어봅니다.

실험날짜          년      월      일

학년   반    이름 :

-전구의 병렬

크리스마스트리의 전구들 중 한 개의 전구가 고장 난다고 해도 나머지 전구들은 꺼지지 않습니다. 그 이유는 무엇일까요?

◎ 미리생각해보기

도안(1장), 구리테이프(1개), 니크롬선(1개), 동전형전지(1개), LED[적](1개), LED[녹](1개), LED[청](1개), 고정핀(1set), 양면테이프[롤], 테이프[롤]

※ 직접준비해주세요.(가위, 송곳)

◎ 실험준비물

1. 화살표가 각각의 구리테이프에 닿으면 어떤 현상이 나타나나요?

2. 도안의 회로도와 실제 회로를 바탕으로 전구의 병렬연결의 특징에 대해 이야기해보세요.

◎ 실험결과 및 생각해보기

◎ 새롭게 알게 된 사실

◎ 느낀점