우리가 쉽게 접하는 저항은 색띠를 이용하여 저항 값을 표현합니다. 읽기 쉬운 숫자가 아닌 색띠를 이용하여 저항 값을 나타내는 이유는 무엇일까요?

저항은 원통형의 물체를 나선형으로 깎아내어 저항 값을 결정하는 방식으로 만들어 집니다. 저항이 처음 만들어지던 시기에 인쇄기술은 울퉁불퉁한 아령모양에 저항 값을 표현할 수 없었기 때문에, 색띠를 인쇄하여 저항 값을 나타냈습니다. 이후, 현재까지 저항 값은 색띠로 표현하게 되었습니다.

◎ 미리생각해보기

◎ 실험 전 주의사항!

1. 실험에 포함된 작은 부품이나 시약 등은 삼키지 않도록 주의합니다.

2. 실험에 포함된 준비물은 실험 외 다른 용도로 절대 사용하지 않도록 합니다.

3. 실험용 도구와 시약으로 절대 장난치지 않도록 합니다.

4. 날카로운 도구를 사용할 때는 다치지 않도록 주의합니다.

5. 실험 후에는 주변 지역을 정리하고 손을 깨끗이 씻습니다.

◎ 실험 전 반드시 확인하기!

원활한 필기를 위해 전체적인 학습이 끝난 후 상자도안을 접도록 해주세요.

활동지의 내용을 먼저 읽어보고 상자도안의 본 학습을 진행합니다.

◎ 실험방법

1. 1번도안과 2번도안의 내용을 학습합니다.

(주의! 저항읽는법→저항의직렬과병렬→저항의직렬과병렬[합성저항] 순으로 학습합니다.)

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

2. 1번 도안을 떼어내 접어 조립합니다.

(주의! 부착면에 유의하여 조립하세요.)

3. 2번 도안을 1번 도안에 부착하여 ‘궁금한회로-저항’을 완성합니다.

(주의! 부착면에 유의하여 부착하세요.)

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 색띠의 배열이 [갈색-검정-주황-금색]이라면, 이 저항의 값은 얼마일까요?

⇒ 10×103Ω (오차±5%)

2. 저항의 직렬연결과 병렬연결에 따른 합성저항 공식을 각각 쓰세요.

⇒ 직렬연결: [eqn: R= R_{ 1}+R _{ 2}] / 병렬연결: [eqn: {1} over {R} = {1} over {R _{1}} + {1} over {R _{2}}]

◎ 원리이해

1. 저항

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

(1) 저항

: 전기 저항 또는 저항이라고 불리며, 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 것입니다.

(2) 표시방법 및 단위

: Resistance의 의미를 가지는 R로, 회로도의 기호로는  으로 표시합니다. 저항 값의

단위는 Ω [ohm,옴]이 사용됩니다.

(3) 저항의 종류

: 크게는 고정저항과 가변저항으로 나누어집니다. 또한 사용하는 재료에 따라 탄소계와 금속

계로 분류됩니다.

① 고정저항: 저항 값이 고정된 것으로, 전자회로에 널리 사용됩니다.

-탄소피막저항: 가장 일반적이고 저가의 저항입니다. 잡음이 심하다는 결점이 있습니다.

-금속피막저항: 탄소피막저항보다 오차가 적은  저항 값이 필요한 경우에 사용됩니다.

-기타저항: 권선저항, 칩 저항 등이 있습니다.

② 가변저항: 라디오의 음량조절이나 TV모니터 화면조정과 같이 용이하게 저항 값을 바꿀 수

있는 것과, 전자회로에서 부품의 오차에 의한 동작 상태를 조정해야 하는 경우 등에 사용하는

경우에 사용됩니다.

2. 저항 값

(1) 물질에 따른 저항 값

: 도선의 재질에 따라 저항 값이 달라집니다. 이를 물질마다 고유한 값을 갖는 비저항(ρ)이    라고 합니다. 예를 들어 금속보다 나무나 고무저항의 비저항 값이 훨씬 더 큽니다.

(2) 도선에 따른 저항 값

: 도선의 단면적과 길이에 따라 저항 값이 달라집니다. 도선의 길이가 길면 길수록, 단면적    의 좁으면 좁을수록 저항 값은 커집니다.

(3) 온도에 따른 저항 값

: 도체는 온도가 높아질수록 저항이 값이 커지고, 부도체나 반도체는 반대로 온도가 높아지    면 저항 값이 작아집니다.

3. 저항의 직렬과 병렬연결

(1) 저항의 직렬연결

: 저항을 직렬로 연결하면, 저항이 길어지는 것과 같으므로 합성저항은 각 저항 값보다 커 집니    다.

(2) 저항의 병렬연결

: 저항을 병렬로 연결하면, 저항의 단면적이 커지는 것과 같으므로 합성저항은 작아집니다.

◎ Memo

학습목표

저항 읽는 법을 알고, 저항의 직렬과 병렬연결에 대한 합성저항 값을 계산해봅니다.

실험날짜          년      월      일

학년   반    이름 :

우리가 쉽게 접하는 저항은 색띠를 이용하여 저항 값을 표현합니다. 읽기 쉬운 숫자가 아닌 색띠를 이용하여 저항 값을 나타내는 이유는 무엇일까요?

◎ 미리생각해보기

도안1 (1장), 도안2 (1장), 스티커 (1장), 저항1 (1개), 저항2 (1개), 저항3 (1개), 양면테이프 (2롤)

◎ 실험준비물

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 색띠의 배열이 [갈색-검정-주황-금색]이라면, 이 저항의 값은 얼마일까요?

2. 저항의 직렬연결과 병렬연결에 따른 합성저항 공식을 각각 쓰세요.

◎ 새롭게 알게 된 사실

◎ 느낀점