◎ 미리생각해보기

전원버튼을 누르거나 스위치를 켰을 때, 불이 들어오는 이유는 무엇일까요?
전기가 다니는 길은 전원장치(전지)에서 출발한 전류가 출력장치(전구, 모터)를 거쳐 다시 전원장치로 돌아올 수 있게 되어 있지만, 보통은 그 통로가 끊겨 있습니다. 그러나 전원버튼 또는 스위치를 누르면 이 통로가 연결되어 회로가 이어집니다. 이 때, 전구에 불이 들어오거나 기계가 작동을 하게 됩니다.

◎ 실험 전 주의사항!

1. 실험에 포함된 작은 부품이나 시약 등은 삼키지 않도록 주의합니다.

2. 실험에 포함된 준비물은 실험 외 다른 용도로 절대 사용하지 않도록 합니다.

3. 실험용 도구와 시약으로 절대 장난치지 않도록 합니다.

4. 날카로운 도구를 사용할 때는 다치지 않도록 주의합니다.

5. 실험 후에는 주변을 정리하고 손을 깨끗이 씻습니다.

1. 도안을 찢어지지 않게 떼어내 주세요.	2. 양면테이프를 두 개 모두 6등분 해 주세요.

3. 코팅지를 가로 5cm 세로 1.5cm 길이로 두장 잘라 눈 구멍부분에 앞,뒤로 붙여주세요. 고양이 또는 토끼의 몸통 도안을 접고, 나누어 놓은 양면테이프를 이용해 붙여주세요.	4. 고양이 또는 토끼의 얼굴 도안과 손, 꼬리 등을 남은 양면테이프를 이용해 붙여주세요.

5. 구리테이프를 붙이도록 되어 있는 안쪽 도안을 접어주세요. 도안과 도안 사이에 넣을 지지대 도안도 접어주세요. (주의! 양면테이프로 도안을 붙이지 않도록 합니다.)	6. 구리테이프를 가위를 이용해 세로로 이등분 해 주세요.

7. LED의 양 쪽 다리를 벌려주세요. 짧은 다리를 1.5cm정도 남겨두고 잘라주세요.	8. 도안에 구리테이프 붙이는 자리를 따라 구리테이프를 붙여주세요. 모서리 부분은 구리테이프를 꺽어서 접어 붙여주세요. (주의! 접촉불량이 생기지 않도록 구리테이프를 꼼꼼하게 붙여주세요. 동전형 전지를 붙이는 곳은 구리테이프를 붙이지 않도록 합니다.)

◎ 실험방법

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

9. LED를 구멍에 꽂아 주세요.	10. LED 다리 위로 구리테이프를 한번 더 붙여주세요. (주의! 접촉불량이 생기지 않도록 구리테이프를 꼼꼼하게 붙여주세요. 구리테이프가 겹치는 부분을 특히 더 신경 써서 붙여주세요.)

11. 동전형 전지를 구리테이프가 붙은 도안 위에 올리고, 여분의 구리테이프를 가위로 잘라 동전형 전지에 붙여 고정해 주세요. (주의! 구리테이프가 동전형 전지 안으로 들어 가도록 길이를 조절해 주세요.)	12. 잘라둔 양면테이프를 이용해 도안을 이어붙여 주세요.

13. 구리테이프를 붙인 상자를 아래에 두고, 지지대 도안을 끼워 넣은 뒤 몸통 도안으로 닫아주세요.	14. 몸통 도안을 누르면 인형 눈에서 불이 반짝반짝! 빛나요.

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 머리상자를 아래로 누르면 어떤 현상이 나타날까요?

⇒ 상자가 아래로 닫히면서 전지가 눌려 회로가 ‘닫힌상태’가 되어 LED 전구에 불이 들어옵니다.

2. 전도성 테이프는 어떤 소재로 만들어 질까요?

⇒ 전기가 통하는 테이프는 금속 소재로 만들어 지며, 주로 알루미늄, 구리, 니켈 등이 사용됩니다,

◎ 원리이해

1. 전기회로                                                                 물이 물길을 따라 흐르는 것처럼, 전기도 길을 만들어 주면 그 길을 따라 흐르게 됩니다. 이렇게 전기가 흐르는 것을 ‘전류’라 하고, 전기가 흐를 수 있게 연결한 것을 ‘전기회로’라고 합니다. 전기회로는 전원장치(전지), 출력장치(전구, 모터), 연결장치(전선, 스위치)가 필요합니다. 전기회로는 전원장치에서 출발한 전류가 출력장치를 거쳐 다시 전원장치로 돌아올 수 있도록 중간에 끊어짐 없이 길을 만

들어 주어야 합니다. 이처럼 통로가 끊어지지 않은 회로를 ‘닫힌회로’라 하고, 스

위치 등에 의해 통로가 끊긴 회로를 ‘열린회로’라고 합니다. 전류가 흐르기 위해

전기회로는 닫혀 있어야 합니다.

2. 직렬연결? 병렬연결?

직렬회로는 전류가 흐르는 길이 한 개, 병렬회로는 전류가 흐르는 길이 여러개를 말합니다. 전지 1개와 전구 1개가 연결된 회로를 기준으로 두고 비교해 보면 다음과 같습니다. 전구는 그대로 1개 이고 전지 2개를 직렬로 연결하면 전구가 더 밝아지지만, 전지 2개를 병렬로 연결하면 전구 밝기는 기준과 같고 사용 시간이 2배가 됩니다. 전지는 그대로 1개이고 전구 2개를 직렬로 연결하면 전구는 기준보다 어두워지지만, 전구 2개를 병렬로 연결하면 각각의 전구는 기준의 밝기와 비슷합니다.

3. LED

①LED는 작은 전류에서도 밝은 빛을 내며 오래 쓸 수 있는 친환경 광원입니다.

②LED는 두 개의 발을 가지고 있으며 하나는 길고 다른 하나는 짧습니다.

③긴 발은 (+)극, 짧은 발은 (-)극을 띱니다.

④긴 발쪽에서 짧은 발 쪽으로 전류가 흐를 때 빛이 납니다.

학습목표

전도성 테이프와 전지를 이용해 눈에 불이 들어오는

인형을 만들어 보고, 전기회로에 대해 알아봅니다.

실험날짜          년      월      일

학년   반    이름 :

전원버튼을 누르거나 스위치를 켰을 때, 불이 들어오는 이유는 무엇일까요?

◎ 미리생각해보기

◎ 실험준비물

LED 2개, 3V 전지 1개, 구리테이프 1개, 양면테이프 2개, 도안 1장

※직접 준비해 주세요. (가위)

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 머리상자를 아래로 누르면 어떤 현상이 나타날까요?

2. 전도성 테이프는 어떤 소재로 만들어 질까요?

◎ 새롭게 알게 된 사실

◎느낀점