광섬유와 LED를 이용하여 색이 변하는 예쁜 광섬유 램프를 만들어 봅시다.
빛은 직진, 굴절, 반사 등 여러 가지 성질을 가지고 있습니다. 이러한 성질 중에서 빛의 반사란 무엇이며, 반사의 종류에는 어떤 것이 있을까요?
3색고휘도 LED, 건전지(AA), 광섬유, 전지끼우개, 전선달린 컨넥터, 빨대, 스위치, 받침 케이스, 전지, 모터, 프로펠러, 스위치, 양면테이프 [직접준비하세요] 송곳 셀로판테이프
1. 받침대 케이스 중앙에 빨대가 들어갈 구멍을 송곳이나 볼펜으로 뚫어줍니다. * 빨대보다 조금 작게 뚫어주세요. 2. 광섬유를 7cm~12cm 크기로 잘라줍니다. * 크기를 다양하게 하여 예쁜 모양을 만들어 보세요. 3. 스위치가 들어갈 구멍을 뚫어줍니다. * 스위치를 꾹 누르면 구멍이 뚫립니다. 4. 스위치를 구멍에 넣고 빠져나온 세 발 중 두 발을 전선달린 컨넥터에 연결해줍니다. 5. LED를 전선달린 컨넥터에 연결해준 후, 빠져나온 두 발을 직각으로 접어줍니다. 컨넥터에 LED 발을 연결할 때 긴 쪽이 빨강전선, 짧은 쪽이 검정전선으로 끼워줍니다.
6. 전지끼우개의 검정 전선과 LED를 꽂은 컨넥터의 검정 전선을 연결해줍니다. 7. 스위치를 꽂은 컨넥터의 검정 전선과 전지끼우개의 빨강 전선을 연결해줍니다. 8. LED를 꽂은 컨넥터의 빨강 전선과스위치를 꽂은 빨강 전선을 연결해줍니다.(그림 참조) 9. 전선 연결부분을 전선 마감캡을 끼워 고정시켜줍니다.(그림 참조) 10.양면테이프로 전지끼우개를 플라스틱 통 바닥에 고정하고, 셀로판테이프로 LED를 전지끼우개의 위 부분에 붙여 고정시켜줍니다. 11.빨대를 약 3cm정도로 잘라줍니다. 12. LED에 빨대를 끼우고 빨대를 플라스틱 통 뚜껑 구멍으로 빼낸 후 뚜껑을 닫아줍니다. 13. 광섬유를 빨대 안쪽으로 꽂아 준 후 상자를 예쁘게 꾸며줍니다. 14. 어두운 곳에서 스위치를 켜고 광섬유를 관찰합니다.
1. 가위나 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. LED를 컨넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강 전선에, LED의 짧은 발이 컨넥터의 검전 전선에 연결 되어야 합니다.)
1. LED의 빛이 광섬유의 어느 부분을 통해 보이나요? 그 이유는 무엇일까요? 2. 실험에 사용한 광섬유는 우리 주변 어디에서 사용될까요?
1. 빛의 성질 2. 전반사 3. 광섬유

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름