빛을 합성할 수 있는 회로를 만들어보고, 빛의 합성에 대하여 알아봅시다.
서로 다른 색의 물감을 섞으면 어떻게 되나요? 예를 들어 보고, 물감이 아닌 서로 다른 색 의 빛이 섞이면 어떻게 될지 생각해봅시다.
고휘도LED, 전지, 전지끼우개, 전선, 스위치, 전선마감캡, 플라스틱케이스, 플라스틱관, 크리스탈비즈, 색상지, 양면테이프, 3구컨넥터, 4구컨넥터, 저항 [직접준비하세요] 칼, 셀로판테이프
1. 4구컨넥터에 탭 있는 빨강 전선과 탭이 양쪽에 모두 달린 검정 전선을 연결합니다. * 반드시 빨강 전선을 두번째나 세번째 구멍에 끼워주세요. *‘딸깍’소리가 날 때까지 밀어서 끼워주세요. 탭의 위치와 방향은 뒷면을 참고하세요. 2. 4구컨넥터에 연결된 3개의 검정 전선을 각각 다른 3개의 3구컨넥터의 끝 구멍에 연결합니다. 3. 3구컨넥터의 다른쪽 끝 구멍에 한쪽에 탭이 있는 검정 전선을 연결합니다. * 3구 컨넥터의 가운데 구멍이 비어있어야 정상입니다. 한쪽은 4구 컨넥터와, 다른쪽은 전지끼우개의 전선과 연결됩니다. 4. 전지 끼우개의 빨강 전선을 4구컨넥터의 빨강 전선과, 검정 전선은 3구컨넥터에 연결된 세 개의 검정 전선과 연결합니다. * 전선 끝을 함께 꼬아 접어주고 전선이 드러나지 않도록 전선마감캡을 씌워주세요. 5. 4구컨넥터의 빨간전선 옆의 끝에 위치한 검정전선이 연결된 구멍에 저항의 한쪽 다리를 연결합니다. * 스위치의 세 발 중 두 발에 끼우면 됩니다. 전지를 연결한 후 스위치를 작동시켜 LED에 불이 켜지는지 확인해주세요. 6. LED의 가장 긴 발 옆의 끝 다리를 제외한 세 개의 다리를 4구컨넥터의 나머지 세 개의 구멍에 연결한 후 저항의 나머지 발과 LED의 남은 발을 꼬아서 연결합니다.
7. 플라스틱 케이스 뚜껑의 가운데를 플라스틱관이 들어갈 수 있을 정도로 十자 모양으로 잘라주고, 가장자리에 스위치를 끼울 수 있도록 一자 모양으로 3개의 홈을 만들어줍니다. 8. 뚜껑에 만든 3개의 홈에 스위치 3개를 끼우고 극성에 상관없이 각각 3구컨넥터에 연결합니다. 9. 플라스틱관에 크리스탈비즈를 셀로판테이프로 고정시킨 후 색상지로 플라스틱관을 감싸줍니다. 10.전지끼우개에 전지를 끼우고 그 위에 LED가 위를 보도록 4구컨넥터를 셀로판테이프로 고정합니다. * LED와 저항의 발들이 서로 닿지 않게 해주세요. 겹치면 스위치를 켰을 때 합선이 되어 불이 켜지지 않을 수 있습니다. 11. LED가 가운데에 오도록 전지끼우개를 양면테이프로 고정시키고 뚜껑을 닫은 후 플라스틱관을 뚜껑에 끼워줍니다. * LED가 플라스틱 관 안으로 들어갈 수 있도록 깊게 끼워주세요. 12.각 스위치를 눌러보며 나오는 빛의 색깔을 관찰합니다.
1. 칼을 사용할 때 다치지 않도록 조심하세요. 2. LED의 극성에 주의하세요. 가장 긴 발이 빨강 전선, 나머지 세 개의 발이 검정 전선에 연결되도록 끼워주세요. 3. 빨간색 LED를 5초 이상 켜지 말아주세요. 빨간 LED는 정격전원이 공급전원보다 낮아 전원을 오래 공급할 경우 타버릴 수 있습니다.
1. 세 가지 색의 빛을 합성하면 어떤 색이 되나요? 파랑 + 녹색 = 빨강 + 녹색 = 빨강 + 파랑 = 빨강 + 파랑 + 녹색= 2. 빛의 합성이 이용되는 예로는 어떤 것들이 있을까요?
1. 가시광선과 색 2. 빛의 합성 3. 가산혼합과 감산혼합

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름