뼈를 통해서 소리를 들을 수 있는 스피커를 만들어보고, 소리의 전달과 골전도에 대하여 알아봅시다.
녹음된 나의 목소리를 들어본 적이 있나요? 내가 알고 있는 나의 목소리와 같은가요?
플라스틱관, 고무마개, 네오디뮴자석, 에나멜선, 사포, 양면테이프, 이어폰잭 [직접준비하세요] 셀로판 테이프(다른 종류의 테이프 가능)
1. 양면테이프를 3cm가량 잘라 중앙에 네오디뮴자석 2개를 붙입니다. * 자석이 떨어지지 않도록 잘 붙여주세요. 2. 네오디뮴자석이 플라스틱관의 중앙에 위치하도록 양면테이프를 플라스틱관 끝에 붙인 후 관의 양 끝에 고무마개를 씌웁니다. 3. 사포를 이용하여 에나멜선의 양 끝의 코팅을 벗겨냅니다. * 약 2cm정도 골고루 벗겨내세요. 코팅이 제대로 벗겨지지 않으면 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다. 4. 플라스틱관의 자석이 있는 쪽의 고무마개 위에 에나멜선을 감아줍니다. * 에나멜선의 양 끝을 3~4cm정도 남겨주세요. 5. 에나멜선의 코팅을 벗긴 양 끝에 이어폰잭의 구리선을 각각 연결하고 에나멜선을 셀로판테이프 등을 이용하여 고정시킵니다. * 에나멜선과 이어폰잭을 연결한 양쪽 선이 서로 닿지 않도록 주의하세요. 6. 이어폰잭을 라디오나 핸드폰에 연결한 후 플라스틱관을 이빨로 물고 귀를 막아봅니다.
1. 플라스틱관을 물이나 물티슈 등으로 깨끗이 닦은 후 실험해주세요. 2. 에나멜선의 코팅이 잘 벗겨지지 않을 경우 소리가 잘 들리지 않을 수 있습니다. 코팅을 완전하게 벗겨내 주세요. 3. 네오디뮴자석은 자성이 매우 강하므로 다치지 않도록 주의하세요. 4. 가급적 조용한 장소에서 실험하는 것이 좋습니다. 음악의 볼륨은 크게 해주세요.
1. 플라스틱관을 입으로 문 후 귀를 막고 소리를 들어보세요. 소리가 들리나요? 2. 골전도란 무엇인가요? 3. 소리는 어떻게 전달되나요?
1. 소리 2. 소리의 전달 3. 골전도

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름