물을 맞으면 소리를 내는 개구리를 만들어보고, 전해질에 대하여 알아봅시다.
젖은 손으로 콘센트를 만지면 안되는 이유는 무엇일까요?
개구리 도안, 코팅지, 전지끼우개, 전지, 4구컨넥터, 탭달린전선(빨강,검정), 부저, 알루미늄테이프, 솜, 소금, 양면테이프, 웨잉디쉬, 전선마감캡, 투약병 [직접준비하세요] 가위, 셀로판테이프, 물, 침핀
1. 개구리 도안을 자르고 몸통 부분은 코팅지로 코팅을 한 후 개구리모양을 완성합니다. * 접히는 부분을 꼭 눌러서 잘 접어주세요. 2. 개구리의 입 안(위쪽)에 침핀으로 부저가 들어갈 수 있는 두 개의 구멍을 뚫고 부저를 끼웁니다. 3. 4구컨넥터의 양 끝에 빨강탭전선과 검정탭전선을 끼우고 검정탭전선과 전지끼우개의 검정전선을 연결합니다. * 연결된 전선은 마감캡을 씌워 마무리를 해주세요. 4. 전지끼우개에 전지를 끼우고 개구리의 몸통 안에 양면테이프로 붙입니다. * 에나멜선의 양 끝을 3~4cm정도 남겨주세요. 5. 알루미늄테이프를 5cm정도의 길이로 잘라 개구리의 등에 약 2~3mm간격을 두고 붙입니다. 이 때, 빨강 전선의 양 끝이 각각의 알루미늄테이프 밑으로 가도록 붙입니다.(사진참조) 6. 솜을 얇게 뜯은 후 그 중 한 개의 가운데에 소금을 넣고 1/3로 접습니다. * 소금은 준비된 작은 접시에 담고 손끝으로 집어서 넣습니다. 7. 두 알루미늄테이프 위에 접은 솜을 놓고 소금이 새어나가지 않도록 셀로판테이프로 고정시킵니다.
* 셀로판테이프는 양 끝에 붙여주세요. 소금이 들어있는 솜의 중앙이 알루미늄테이프 틈새 위에 가도 록 하세요. 8. 4구컨넥터와 부저를 연결한 후 솜 위에 물을 뿌려 관찰합니다. * 부저에는 극성이 있습니다. 반드시 긴 발이 빨강전선, 짧은 발이 검정전선에 연결되도록 끼워주세 요. * 물은 한꺼번에 많이 뿌리지 마세요. 천천히 조금씩 뿌린 후 관찰하세요. 결과가 잘 안나올 경우 물 을 조금씩 더 뿌려보세요.
1. 두 개의 알루미늄테이프가 붙거나 너무 멀리 떨어지지 않도록 주의하세요. 2. 부저의 극성에 주의하세요. 부저의 긴 발이 빨강전선, 짧은 발이 검정전선과 연결되도록 하세요. 3. 가위와 핀을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 4. 건전지에 물이 들어가지 않도록 주의하세요.
1. 물을 떨어트리면 어떤 현상이 생기나요? 2. 왜 이러한 현상이 생길까요? 3. 전해질이란 무엇인가요? 또, 설탕은 전해질일까요 비전해질일까요?
1. 전해질과 비전해질

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름