모터를 이용한 휴대용 선풍기를 만들어보고, 선풍기의 원리에 대하여 알아봅시다.
여름철에 선풍기 바람이 시원하게 느껴지는 이유는 무엇일까요?
플라스틱관, 고무마개, 전지끼우개, 전지, 전선달린컨넥터, 전선마감캡, 스위치, 모터, 프로펠러, 색종이, 색상지, 모루, 눈알스티커, 양면테이프 [직접준비하세요] 가위, 풀, 셀로판 테이프
1. 뒷면의 회로도를 따라 회로를 만들고 프로펠러를 끼웁니다. * 스위치는 연결하고 제대로 작동이 되는지 확인한 후, 다시 빼주세요. 2. 색상지를 도안을 따라 자르고 원기둥 모양으로 말아서 플라스틱 관에 밀어 넣습니다. * 색상지의 끝에 양면테이프를 붙여 플라스틱 관 안에 고정시켜주세요. 3. 컨넥터-전지끼우개-모터 순으로 플라스틱 관에 넣어줍니다. * 색상지의 양면테이프를 붙인 쪽으로 컨넥터가 나올 수 있도록 넣어주세요. * 모터의 한 쪽에 양면테이프를 붙이고 양면테이프가 붙지 않은 쪽으로 조심스럽게 밀어 넣어주세요. 모터를 넣은 후 플라스틱 관을 꾹꾹 눌러주면 모터가 내부에 고정이 됩니다. 4. 고무캡에 ㅡ자 또는 +자로 구멍을 낸 뒤 컨넥터를 고무캡의 안에서 밖으로 뺀 후 스위치를 연결합니다. * 컨넥터가 고무캡의 밖으로 완전하게 나오도록 빼주세요. * 구멍을 너무 크게 뚫지 않도록 조심하세요. 5. 스위치를 연결한 컨넥터를 고무캡의 안으로 밀어넣어 고정시킨 후 예쁘게 꾸며줍니다.
1. 가위 또는 칼 사용시 다치지 않도록 주의하세요. 2. 모터의 극에 주의하세요. 전지끼우개의 검정 전선(-극)이 모터의 옆면 홈이 있는 단자에 연결되도록 하세요. 3. 선풍기는 신체에 너무 가까이 대고 사용하지 않도록 주의하세요.
1. 선풍기의 스위치를 켜면 선풍기는 어떻게 작동하나요?
2. 선풍기에서 바람이 부는 원리는 무엇일까요?
1. 전기에너지 2. 에너지의 전환 3. 선풍기의 원리

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름