전자석을 이용하여 낚시놀이 도구를 만들어보고, 전자석에 대해어 알아봅시다.
우리가 흔히 볼 수 있는 막대자석은 양끝이 N극과 S극으로 이루어져 있습니다. 막대자석을 반으로 자르면 극은 어떻게 될까요? 그 이유는 무엇일까요?
동물 도안, 건전지, 전지끼우개, 전선, 전선달린 컨넥터, 스위치, 전선마감캡, 클립 용액, 페놀프탈레인 에나멜선, 사포, 고무캡, 색종이, 양면테이프, 비닐지퍼백 [직접준비하세요] 가위, 싸인펜
1. 동물도안을 뜯어 도안 사이에 클립을 넣고, 양면테이프로 붙여줍니다. * 클립이 동물 도안을 밖으로 약 0.5cm 나오도록 붙여주세요. 2. 전지끼우개 검정전선과 전선달린 컨넥터의 빨강 전선을 연결해줍니다.(회로전개도 참조) * 연결 부분을 전선 마감캡으로 덮어주세요.(회로전개도 참조) 3. 클립에 에나멜선을 감아주고, 에나멜선 양쪽 끝을 벗겨낸 후 에나멜선 양쪽끝을 긴 전선에 연결해줍니다. * 에나멜선이 클립에서 빠지지 않도록 고정시켜주세요. 4. 색 종이를 알 맞는 크기로 잘라 플라스틱 관 속에 넣어줍니다. 긴 전선이 연결된 클립을 플라스틱 관을 통과하여 빼낸 후 지렁이 도안 사이에 넣고 붙여줍니다.
5. 전지끼우개 전선과 전선달린 컨넥터 전선을 플라스틱 관에 넣어줍니다. 6. 고무캡에 ㅡ자 또는 +자로 구멍을 낸 뒤 컨넥터를 고무캡 안에서 밖으로 뺀 후 스위치를 연결합니다. * 구멍을 너무 크게 뚫지 않도록 조심하세요. 7. 플라스틱 관 끝을 고무캡으로 막아주고, 플라스틱관에 전지끼우개를 붙여 고정시켜줍니다. * 전지끼우개 전선이 나올 수 있도록 플라스틱관과 고무캡에 칼집을 내 주세요. 8. 스위치를 켜고 낚시 놀이를 해봅니다.
1. 낚시게임을 하지 않을 경우 건전지를 빼내어 보관해 주세요. 방전을 막고 오래 사용하실 수 있습니다. 2. 도안을 뜯을때 종이가 찢어지지 않도록 주의하세요.
1. 스위치가 켜고 낚시대를 물고기에 가까이 하면 어떻게 되나요? 2. 한번에 더 많은 고기를 낚을 수 있는 낚시대(전자석)를 만들려면 어떻게 해야 할까요? 3. 자석이 실생활에서 이용되는 예로는 무엇이 있을까요? 그 밖에 또 어디에 이용할 수 있을까요?
1. 전자석 2. 자기장 3. 자석

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름