자석에 붙는 물질을 알아보는 로봇을 만들어 보고, 강자성체 물질과 전기회로에 대해 알아봅시다.
지구상에는 많은 자석들이 존재합니다. 그 중에서 가장 큰 자석은 무엇일까요?
로봇도안, 전지끼우개, 건전지, 전선달린 커넥터, 네오디뮴자석, 고휘도 3색 LED, 고정단추 전선 마감캡, 우드락 보드, 양면테이프 [직접준비하세요] 칼
1. 로봇도안을 뜯어낸 후, 자석에 붙는 물체와 붙지 않는 물체를 분리합니다. 2. 클립을 옆의 그림과 같이 펴준 후 자석이 붙는 물체 도안 뒷면에 붙여줍니다. * 클립을 최대한 넓게 벌려서 붙여주세요. 3. 전선달린 커넥터에 LED를 각각 끼워줍니다. * LED의 긴 발이 빨강전선 쪽으로 끼워주세요. 4. LED를 끼운 두 개의 전선달린 커넥터의 빨강 전선과 전지끼우개의 빨강 전선을 연결한 후 전선 마감캡을 끼워 고정시켜줍니다. 5. 로봇도안 SCAN 부분 양쪽 원형 가운데에 구멍을 뚫어준 후, 전선 달린 커넥터의 검정 전선과 전지끼우개의 검정 전선을 연결하고, 고정단추 구멍에 끼워 연결합니다. * 양면테이프를 이용해서 고정단추를 고정시켜주세요. 6. 로봇도안 눈 중앙을 뚫어 LED를 연결하고, LED확장캡을 끼워줍니다. * 양면테이프를 이용해서 LED확장캡을 고정시켜주세요.
7. 우드락 보드를 전지끼우개 길이 보다 약간 더 크게 잘라 밑판을 만들어줍니다. 8. 남은 우드락 보드를 대각선으로 잘라 받침대 만들어 줍니다. 9, 밑판에 전지끼우개를 붙여주고, 전선들을 로봇도안에 붙여 고정시켜줍니다. 9. 밑판에 로봇 도안을 붙여주고, 양쪽에 받침대를 붙여 고정시켜줍니다. 10. SCAN부분 뒷면에 네오디뮴 자석을 붙여줍니다. 11. 물체 도안을 SCAN 부분에 가까이 대보며 변화를 관찰합니다.
1. LED의 긴 발이 빨강전선 쪽으로 꼽아주세요. 2. 네오디뮴 자석을 전자제품에 가까이 하지마세요. 3. 칼 사용시 다치지 않도록 주의하세요.
1. 물체 도안 중 자석에 붙는 물체는 어떤 것일까요? 그 밖에 자석에 붙는 물체는 어떤 것들이 있을까요? 2. 자석에 붙는 물체 도안을 로봇 SCAN 부분에 가까이 하면 어떻게 되나요? 물체 도안에 붙인 클립은 회로에서 어떤 역할을 하나요?(고학년용) 3. 다음 안에 □ 알맞은 말을 적으세요. 못, 클립과 같이 자석에 붙는 성질을 갖는 물질을 □ □ □ □ 라고 합니다. 고학년용 도선의 일부가 끊겨 완전히 연결되지 못한 회로를 □ □ □ □ 라고 합니다. 전기회로 에서 전기가 계속 흐르고 있는 회로를 □ □ □ □ 라고 합니다. 4. 다음 전기 회로 기호를 보고 무엇을 나타내는 기호인지 적어 보세요.
1. 강자성체 2. 자 석 3. 전기회로

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름