반짝반짝 빛을 내는 광섬유 꽃을 만들어 보고, 전기회로와 광섬유에 대해 알아봅시다.
실험에 사용하는 광섬유는 무엇이며, 우리 생활 속 어디에 사용이 될까요?
3색 LED, 전선달린 컨넥터, 원형전지, 광섬유, 빨대, 알루미늄테이프, 스위치, 플라스틱 관 부직포(초), 부직포(빨강), 종이컵, 플라스틱 뚜껑, 전선마감캡, 고무캡 [직접준비하세요] 칼, 네임펜(꾸미기 도구)
1. 긴 전선달린 컨넥터의 빨강전선을 원형전지(+극)에 붙여주고, 짧은 전선달린 컨넥터의 검정 전선을 원형전지(-극)에 각각 붙여줍니다. * 알루미늄 테이프를 이용하여 +극과 -극이 닿지 않도록 각각 붙여주세요. 2. 긴 전선달린 컨넥터의 검정전선과 짧은 전선달린 컨넥터의 빨강전선을 연결한 후 전선 마감캡을 끼워 고정시켜줍니다. 3. 플라스틱 뚜껑 중앙에 (+)모양으로 칼집을 내고, 스위치를 꽂을 위치에 (-)모양으로 칼집을 내줍니다. 4. 플라스틱 관을 플라스틱 뚜껑 중앙에 꽂아줍니다. 5. 부직포(초록색)를 꽃잎 모양으로 잘라낸 후 플라스틱 관에 끼워줍니다. 6. 긴 전선달린 컨넥터를 플라스틱 관에 통과시켜 빼내줍니다. 7. 고무캡 끝을 잘라 LED가 들어갈 구멍을 내주고, LED를 넣은 후 긴 전선달린 컨넥터와 연결해줍니다. * LED의 긴 발이 빨강전선 쪽으로 끼워주세요. 8. 플라스틱 관에 고무캡을 끼워줍니다.
9. 부직포를 꽃잎 모양으로 잘라준 후 마감캡에 붙여 꽃을 만들어줍니다. * 양면테이프를 이용하여 붙여주세요. 10. 부직포(초)로 꽃받침을 만들어 준 후 꽃에 붙여줍니다. 11. 광섬유를 약 3cm 정도로 잘라준 후 빨대(약 2.5cm)에 넣고 고정시켜줍니다. * 광섬유가 빠지지 않도록 셀로판테이프로 붙여주세요. * 광섬유를 접어 겹쳐서 잘라주세요. 12. 광섬유를 끼운 빨대를 LED에 꽂아줍니다. 13. 과정3에서 -모양의 칼집 위치에 스위치를 끼워 넣어준 후 짧은 전선달린 컨넥터에 연결해줍니다. 14. 종이컵에 예쁘게 꾸며준 후 플라스틱 뚜껑을 닫아줍니다. * 종이컵 윗 부분에 튀어나온 부분을 손끝으로 눌러 납작하게 만들어준 후 뚜껑을 닫아주세요. 15. 어두운 곳에서 스위치를 켜고 반응을 관찰합니다.
1. 가위나 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강 전선에 LED의 짧은 발이 커넥터의 검정 전선에 연결 되어야 합니다.)
1. 스위치를 켜면 LED 불빛이 광섬유 어디를 통해서 반짝거리나요? 그 이유는 무엇일까요? 2. 빛의 반사란 무엇이며, 반사의 종류와 특징은 무엇일까요? 3. 다음 전기 회로 기호를 보고 무엇을 나타내는 기호인지 적어 보세요.
1. 전반사 2. 광섬유 3. 전기회로

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름