용수철을 이용하여 앞으로 나가는 지프카를 만들어보고, 탄성에 대해 알아봅시다.
트램펠린 위에서 신나게 뛰면서 논 적이 있나요? 딱딱한 바닥보다 트램펠린 위에서 훨씬 높게 뛸 수 있는 이유는 무엇일까요
지프카 도안, 자동차 바퀴, 바퀴축, 용수철, 플라스틱 관, 고무캡, 실, 빨대, 양면테이프 [직접준비하세요] 셀로판테이프
1. 용수철의 한 쪽 끝을 실로 묶어줍니다. 2. 용수철을 플라스틱 관에 통과시킨 후 프라스틱 관 끝에 용수철을 고정시켜줍니다. * 실에 묶이지 않은 쪽을 플라스틱 관 끝에 고정시켜주세요. 3. 우드락 보드에 용수철을 고정시킨 플라스틱 관을 붙여줍니다. * 용수철 쪽이 우드락 보드 바깥쪽으로 튀어나오게 붙여주세요. * 우드락 보드 앞부분을 셀로판테이프로 붙여주세요.(실로 인한 우드락 보드 파손 방지) 4. 지프카 도안을 뜯어냅니다. 5. 지프카 뒷부분 도안을 우드락 보드에 붙여준 후 플라스틱 관 끝에 고무캡을 끼워줍니다. * 도안 원형 부분으로 플라스틱 관을 빼내주세요. 6, 지프카 앞부분 도안을 우드락 보드에 붙여줍니다. * 용수철에 연결된 실이 통과할 수 있도록 앞부분의 공간을 남기고 붙여주세요.
7. 빨대를 잘라 우드락 보드에 붙여줍니다. * 앞 바퀴쪽 빨대는 약 7cm로 잘라주고, 뒷바퀴 쪽 빨대는 약 2cm 두 개 잘라서 붙여주세요. 8. 빨대에 자동차 바퀴와 바퀴 축을 끼워줍니다. * 두 바퀴가 평행하도록 끼워주세요. 두 바퀴가 빨대에 닿을 정도로 꽉 끼우지 마세요. 9. 용수철에 연결된 실을 뒷바퀴 축 중앙에 붙여줍니다. * 바퀴 축 중앙에 셀로판테이프를 이용하여 고정시켜주세요. * 용수철이 늘어나지 않을 정도로 실을 당겨 팽팽하게 붙여주세요. 10. 지프카를 뒤로 끌어당긴 후 바닥에 내려놓고 반응을 관찰합니다.
1. 칼 또는 가위 사용 시 다치지 않도록 주의하세요. 2. 용수철을 힘으로 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요. 3. 실을 뒷바퀴에 연결할때 용수철이 늘어나지 않을 정도로 실을 당겨 팽팽하게 붙여주세요.
1. 지프카를 뒤로 당겼다가 바닥에 내려놓으면 어떻게 되나요? 그 이유는 무엇일까요? 2. 다음 보기 중 탄성과 관련 있는 것에 ○ 표시 하고, 관련 없는 것에 ×표시하세요. 1. 축구공을 발로 차면 공이 멀리 날아갑니다. ( ) 2. 스카이콩콩은 용수철이 줄어들었다가 늘어나면서 튀어 오릅니다. ( ) 3. 달리던 버스가 정지하면 몸이 앞으로 쏠립니다. ( ) 4. 종이를 구기면 어느 정도 살짝 다시 펴집니다. ( ) 5. 새총은 고무줄이 늘어났다가 줄어들면서 돌을 날릴 수 있습니다. ( ) 6. 용수철의 끝에 추를 달고 천장에 매단 후 용수철을 잡아당기면 왔다 갔다 합니다. ( ) 3. 우리 주변에 탄성의 성질을 이용한 것들은 무엇일까요?
1. 탄성 2. 탄성한계 3. 마찰력

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름