누르면 전기를 발생시켜 건전지 없이 LED의 불이 들어오는 장난감을 만들어 보고, 압전소자와 친환경 대체에너지에 대하여 알아봅시다.
신재생 에너지란 무엇일까요? 신재생 에너지 개발이 중요한 이유는 무엇일까요?
압전소자, 마감캡, 전선달린 커넥터, LED(빨강), 양면테이프, 우드락보드, 얼굴도안, 비즈스티커 [직접준비하세요] 가위, 셀로판테이프, 송곳(또는 뾰족한 도구)
1. 압전소자의 빨강 전선과 커넥터의 빨강 전선, 압전소자의 검정 전선과 커넥터의 검정 전선을 연결해줍니다. * 전선을 연결한 부분은 전선마감캡을 씌워 전선이 드러나지 않도록 해주세요. 2. LED의 긴 발이 커넥터의 빨강 전선에, 짧은 발이 검정 전선에 위치하도록 LED를 커넥터에 끼워줍니다. * 반대로 끼우지 않도록 주의하세요. 긴 발이 빨강전선에 연결되도록 끼워주세요. 3. 우드락 보드에 원하는 얼굴 도안을 잘라 붙이고, 코 부분을 뚫어 LED를 끼워줍니다. * 코 부분을 뚫을 때 구멍이 너무 커지지 않도록 주의하세요. LED를 끼울 수 있을 정도로만 뚫어주세요. * 구멍이 커서 LED가 고정이 되지 않을 시에는 뒷면을 셀로판테이프 등을 이용하여 고정시켜주세요. 4. 우드락 보드 뒷부분에 전선을 고정시킨 후 압전소자와 나무스틱을 붙여줍니다. * 압전소자와 나무스틱을 차례로 붙여주세요. 5. 비즈스티커를 압전소자 중앙과 나무스틱에 붙여줍니다. * 압전소자 중앙에 비즈스티커 2개를 붙여주세요. 6. 어두운 곳에서 압전소자를 누른 후 반응을 관찰합니다.
1. 압전소자를 너무 세게 누르거나 치지 마세요. 2. 어두운 곳에서 실험 하셔야 더 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
1. 압전소자 위에 붙어있는 비즈 스티커를 누르면 어떻게 되나요? 2. 압전 소자를 활용 방법에는 어떠한 것 들이 있을까요?
3. 전기 발전의 종류에 대해 알아봅시다.
1. 압전소자 2. 신재생에너지(친환경 대체에너지) 3. 전기 발전의 종류

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름