자석이 달린 생선(쥐)을 가까이하면 눈에 불이 들어오는 고양이를 만들어 보고, 자기장과 리드스위치에 대해서 알아봅시다.
자기 부상 열차에 대해서 들어 본 적이 있나요? 열차가 움직이는 원리는 무엇일까요?
고양이 도안, 리드스위치, 원형전지, 전선, 전선달린 커넥터, 원형 자석, 고휘도 7색 LED 나무스틱, 종이컵, 양면테이프 [직접준비하세요] 셀로판 테이프
1. 전선달린 커넥터의 빨강 전선 두 개를 꼬아 리드스위치에 묶어줍니다. * 회로 연결 방법 참조 2. 전선달린 커넥터의 검정 전선 두 개를 꼬아 원형전지(-극)에 붙여줍니다. * 회로 연결 방법 참조 3. 전선에 원형전지(+극)와 리드스위치를 각각 붙여줍니다. * 회로 연결 방법 참조 4. 고양이 도안을 뜯어 얼굴 뒷면에 LED,리드스위치, 원형전지, 전선을 각각 고정시켜줍니다. * LED는 눈에 꼽아주고, 리드스위치는 입 위치에 붙여주세요. 5. 몸통 도안을 종이컵에 감싸 붙여준 후 종이컵에 팔, 꼬리, 얼굴 도안을 각각 붙여줍니다. * 얼굴 도안은 고양이 리본 위 쪽에 붙여주세요. (고양이 만드는 법(앞면) 참조) 6. 나무스틱에 자석과 쥐 또는 생선 도안을 붙여줍니다. * (자석과 나무스틱 연결 방법 참조) 7. 쥐 또는 생선을 붙인 나무스틱을 고양이 입 주위에 가까이하면서 반응을 관찰합니다.
1. 리드스위치가 깨지지 않도록 주의하세요. 2. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강 전선, LED의 짧은 발이 커넥터의 검정 전선에 연결되어야 합니다.) 3. 도안을 뜯을 때 종이가 찢어지지 않도록 주의하세요.
1. 쥐 또는 생선을 붙인 나무스틱을 고양이 입 주위에 가까이하면 어떻게 되나요? 2. 아래 그림에서 막대자석을 반으로 잘랐을 때의 자석 양쪽 끝의 극성을 □ 칸 안에 쓰세요. 3. 자석과 리드스위치가 실생활에서 이용되는 예로는 무엇이 있을까요? 그 밖에 또 어디에 이용할 수 있을까요?
1. 자석 2. 자기장 3. 리드스위치

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름