고흡수성 수지와 led를 이용하여 군인 조명등을 만들어 보고, 고흡성 수지와 빛의 굴절에 대해 알아봅시다.
비온 뒤 생기는 아름다운 무지개는 어떻게 만들어지는 것일까요?
군인도안, 원형전지, 전선 달린 커넥터, 3색 led, 스위치, 확장캡, 마감캡, 원형통, 종이컵 고흡수성수지(크리스탈 볼), 투명반구, 스티커 눈알, 양면테이프, 글루건 심 [직접준비하세요] 가위(칼),물, 셀로판테이프
1.종이컵에 고흡수성수지(크리스탈 볼)와 물(약 70ml)을 넣어줍니다. 2. 회로 연결 방법을 참고하여 전선을 연결해 줍니다. 회로 연결 방법 참조 3. 종이컵 윗부분 중앙과, 원형통 바닥 중앙 부분에 LED가 들어갈 칼집을 내어줍니다. 4. 커넥터에 스위치를 끼우고 종이컵 안쪽에 붙여줍니다. 회로 연결 방법 참조 * 셀로판테이프를 이용하여 단단히 고정시켜주세요 5. 다른 하나의 커넥터를 종이컵과 원통을 통과시켜 빼낸 후 LED와 확장캡을 끼워줍니다. * LED의 긴 발이 빨강전선 쪽으로 꽂아주세요. * LED에 양면테이프를 조금 붙인 후 확장캡을 끼워주세요. 6. 군인 캐릭터 도안을 잘라 종이컵에 붙여줍니다.
7. 원형통에 스티커 눈알과 입을 붙여 꾸며줍니다. 8. 원형반구에 계급장, 나뭇잎을 붙여 전투모를 꾸며줍니다. 9. 글루건심을 이용하여 종이컵과 원형통을 붙여줍니다. * 떨어지지 않도록 단단히 고정시켜주세요.. 10. 원형통에 커진 고흡수성수지(크리스탈 볼)를 넣고 원형통 뚜껑을 닫아줍니다. * 꼭 원형통 뚜껑을 셀로판테이프로 고정시켜 닫아주세요.
1. 가위나 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강 전선, LED의 짧은 발이 커넥터의 검정 전선에 연결되어야 합니다.) 3. 원형통 뚜껑이 열려 크리스탈 볼이 떨어지지 않도록 원형통을 꼭 셀로판테이프로 고정시키세요.
1. 크리스탈 볼에 물을 넣으면 어떻게 되나요?
1. 무지개 2. 고흡수성수지 3. 빛의 성질

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름