초를 꽂으면 LED 불빛이 반짝거리면서 생일 축하 멜로디가 나오는 컵케이크를 만들어 보고, 도체/부도체와 소리의 전달 과정에 대하여 알아봅시다.
전선은 도체와 부도체로 이루어져 있습니다. 무엇이 도체이고 부도체인지 구분해볼까요?
케익도안, 멜로디 버저, 전지끼우개, 건전지, 3색 LED, 전선달린 커넥터, 솜방울, 케익컵 플라스틱 반구, 꼬치막대, 이쑤시개, 클립, 빨대, 스펀지, 은박테이프, 양면테이프 [직접준비하세요] 가위, 송곳, 셀로판 테이프, 풀
1.플라스틱 반구 중앙에 구멍을 뚫어줍니다 ▶빨대가 들어갈 정도의 구멍을 송곳을 이용하여 뚫어주세요 2.빨대(약 5cm)를 반구 구멍에 꽂고, 윗부분을 잘라 접은 후 플라스틱 반구에 붙여줍니다 ▶그림 참조 3.플라스틱 반구에 스펀지를 붙여준 후, 컵케익 모양으로 잘라줍니다. ▶꼬치막대를 이용하여 빨대를 통과시켜 스펀지를 뚫어주세요. 4.빨대에 클립을 붙여줍니다. ▶오른쪽 그림 참조 5.회로 연결 방법을 참조하여 회로를 연결합니다. 6.컵 도안을 뜯어 케익컵에 감싸주고, 케익컵에 회로 부품을 넣어줍니다. ▶그림 참조 ▶LED 전구를 위로 향하게 테이프로 고정시켜주세요. 7.케익 장식물 도안을 뜯어 이쑤시개에 붙여줍니다. ▶도안 사이에 이쑤시개를 넣은 후 풀로 붙여주세요. 8.초 도안을 뜯어 꼬치막대에 붙여주고, 꼬치막대 밑부분을 알루미늄 테이프로 감싸줍니다. ▶꼬치막대를 약 7cm로 잘라주고, 알루미늄 테이프는 뽀족한 부분에 약 1.5cm 정도 길이로 두껍지 않게 감싸주세요. 9.솜방울을 붙여 케익을 꾸며준 후, 케익 장식물을 스펀지에 붙여줍니다. 10.케익을 케익컵에 붙여 고정시켜줍니다. 11.초를 케익에 꽃아 반응을 관찰합니다.
1. 가위나 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강전선, LED의 짧은 발이 커넥터의 검정전선에 연결되어야 합니다.) 3. 빨대에 꽂은 클립 두 개가 붙지 않도록 주의하세요.
1. 도체와 부도체의 차이점은 무엇일까요? 2. 초를 꽂으면 빛이 나고 소리가 나는 이유가 무엇일까요? 3. 소리는 어떻게 전달되나요?
1. 도체/부도체 2. 소리 3. 소리의 전달

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름