전기가 통하는 물체를 구분하는 전기박사를 만들어 보고, 전기회로와 도체 부도체에 대해 알아봅시다.
젖은 손으로 콘센트 등의 전기제품을 만지지 말아야 하는 이유는 무엇일까요?
꾸미기 도안, 원형전지, 전선달린 커넥터, 고휘도 3색 LED, 전선, 스티로폼 공, 빨대 글루건심, 양면테이프 [직접준비하세요] 셀로판 테이프, 송곳(볼펜), 라이타
1. 뒷면의 회로 연결 방법을 참조하여 회로를 만듭어줍니다. ▶전선이 원형전지와 분리되지 않도록 셀로판테이프로 단단하게 고정시켜주세요. 2. 꾸미기(몸) 도안을 뜯어 종이컵에 붙여줍니다. ▶종이컵 윗면(led 빼낼 구멍)과 종이컵 박사 팔(도안 구멍) 부분에 구멍을 내주세요. 3. 검정 전선을 종이컵 양쪽 팔 부분 구멍을 통해 밖으로 빼내주고, LED를 종이컵 윗면 구멍으로 빼내줍니다. ▶원형전지와 나머지 전선들을 종이컵 안쪽에 붙여 고정시켜주세요. -그림참조- 4. 빨대를 약 1cm 크기로 잘라 검정 전선에 끼워준 후 전선 끝을 클립에 감아줍니다. -그림참조- 5. 스티로폼 공 중앙에 송곳(볼펜)을 이용하여 뚫어준 후 LED를 끼워줍니다. ▶스티로폼 공을 종이컵 윗면에 글루건심을 이용하여 붙여 고정시켜주세요. 6. 꾸미기(얼굴) 도안을 뜯어 스티로폼에 붙여 얼굴을 꾸며줍니다. 7. 물체에 전기박사 양팔(클립)을 대고, 전기가 통하는 물체인지 확인해봅니다.
1. 가위나 칼을 사용할 때 다치지 않도록 주의하세요. 2. LED를 커넥터에 연결할 때 극성에 주의하세요. (LED의 긴 발이 커넥터 빨강전선, LED의 짧은 발이 커넥터의 검정전선에 연결되어야 합니다.) 3. 빨대에 꽂은 클립 두 개가 붙지 않도록 주의하세요.
1. 전기박사를 물체에 붙였을 때 불이 들어오는 물체는 어떤 것들 있었나요? 불이 들어오는 이유는 무엇일까요?
1. 도체/부도체 2. 열린회로/닫힌회로 3. 전기회로

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름