고무줄의 탄성을 이용하여 앞으로 나아가는 레이싱카를 만들어보고, 탄성에 대해 알아봅시다.
고무줄을 잡아당겼다가 손을 떼면 어떻게 되나요? 또, 이러한 성질을 이용한 것에는 어떤 것이 있을까요?
레이싱카 보드, LED 칩, 바퀴(대), 바퀴(소), 고무줄, 빨대, 스티로폼 공, 눈알 , 케이블 타이 양면테이프, 글루건 심 [직접준비하세요] 셀로판테이프, 네임펜, 라이타
1. 레이싱카 보드를 뜯어낸 후 밑면에 빨대를 붙여줍니다. [그림참조] 2. 빨대에 바퀴축을 통과시킨 후 바퀴축에 두 개의 바퀴를 끼워줍니다. 3. 뒤쪽 큰 바퀴축 중앙에 케이블 타이를 끼워준 후 글루건 심으로 고정시켜줍니다. 4. LED 칩에 고무줄을 걸어준 후 LED칩과 고무줄을 보드 위쪽으로 빼내어 고정시켜줍니다. 5. 레이싱카 보드 뒤쪽에 차량 날개를 만들에 붙여줍니다. 6. 스티로폼 공을 카레이서로 꾸며준 후 LED 칩 위쪽에 붙여줍니다. 7. 뒤쪽 큰 바퀴에 두꺼운 고무줄을 감아줍니다. 8. 고무줄을 바퀴축 타이에 걸고, 바퀴를 감아준 후 놓아 반응을 관찰합니다.
1. 고무줄을 너무 많이 감으면 끊어질 수 있습니다. 주의하세요. 2. 케이블 타이가 헛돌지 않도록 반드시 글루건 심으로 단단하게 붙여주세요. 3. LED 칩을 사용하지 않을 경우 스위치를 커주세요.
1. 레이싱카의 고무줄을 바퀴축 타이에 걸고, 바퀴를 감아준 후 바닥에 놓으면 어떻게 되나요? 3. 다음 보기 중 탄성과 관련 있는 것에 ○ 표시 하고, 관련 없는 것에 X 표시하세요. 1. 축구공을 발로 차면 공이 멀리 날아갑니다. ( ) 2. 스카이콩콩은 용수철이 줄어들었다가 늘어나면서 튀어 오릅니다. ( ) 3. 달리던 버스가 정지하면 몸이 앞으로 쏠립니다. ( ) 4. 종이를 구기면 어느 정도 살짝 다시 펴집니다. ( ) 5. 새총은 고무줄이 늘어났다가 줄어들면서 돌을 날릴 수 있습니다. ( ) 6. 용수철의 끝에 추를 달고 천장에 매단 후 용수철을 잡아당기면 왔다 갔다 합니다. ( )
1. 탄성 2. 탄성한계 3 마찰력

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름