자석의 성질을 이용하여 나무를 쪼는 딱따구리를 만들어 보고, 자석의 성질에 대해 알아봅시다.
모래와 철가루가 섞였을 때 모래와 철가루를 쉽게 분리할 수 있는 방법은 무엇일까요?
딱따구리 도안, 고무자석, 빽업, 우드락 보드, 종이컵, 나무스틱, 이쑤시개, 글루건 심 양면테이프 [직접준비하세요] 셀로판테이프, 라이타
1. 종이컵1에 고무자석을 붙여줍니다.[그림참조] 2. 나무스틱에 고무자석과 우드락 보드를 붙여줍니다.[그림참조] 3. 우드락 보드에 딱따구리 도안을 붙여준 후 나무스틱 밑부분을 종이컵2에 붙여줍니다. *글루건 심을 이용하여 나무스틱 밑부분에 단단히 붙여줍니다. 4.빽업에 나무 도안과 둥지 도안을 붙여줍니다.[그림참조] 5. 이쑤시개에 나뭇잎 도안을 붙여준 후 나무(빽업)에 꽂아줍니다.[그림참조] 6. 나무를 종이컵2 붙여줍니다.[그림참조] 7.종이컵1을 종이컵2에 넣었다 빼다를 반복하며 반응을 관찰합니다.
1. 고무자석의 위치를 종이컵에 맞춰 붙여주세요. 2. 글루건 사용 시 화재 및 화상에 주의하세요. 3. 종이컵을 넣을 때 종이컵 자석과 나무스틱 자석이 서로 겹치도록 넣어주세요. 4. 도안을 뜯을 때 찢어지지 않도록 주의하세요.
1. 종이컵1을 종이컵2에 넣었다 빼다를 반복하면 어떻게 되나요? 3. 우리 주변에 자석을 이용한 물건은 무엇이 있을까요?
1. 자석 2. 인력/척력 3. 자기장 4. 자기력선

실험날짜           년         월        일

학년          반          번          이름