캄캄한 밤에 집에 들어가서 전등의 전원스위치를 켜면, 불이 들어오는 것을 볼 수 있습니다. 전등에는 어떻게 불이 들어오는 것일까요?

전등에 불을 밝히기 위해서는 전류가 흘러야합니다. 발전소에서부터 전선을 따라 우리 집으로 들어온 전류는 여러 곳으로 나누어져 각각 필요한 곳에 가게 됩니다. 전등과 같은 경우는 필요시에만 전류를 흐르게 하여 불을 켜면 되기 때문에 중간에 스위치를 연결합니다. 스위치는 전류를 차단하거나 흐르게 하는 장치로 스위치를 끄면 전류가 흐르지 않아 전등에 불이 들어오지 않고, 스위치를 켜면 전류가 흘러 전등에 불이 들어오게 되는 것입니다.

◎ 미리생각해보기

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

◎ 실험 전 주의사항!

1. 실험에 포함된 작은 부품이나 시약 등은 삼키지 않도록 주의합니다.

2. 실험에 포함된 준비물은 실험 외 다른 용도로 절대 사용하지 않도록 합니다.

3. 실험용 도구와 시약으로 절대 장난치지 않도록 합니다.

4. 날카로운 도구를 사용할 때는 다치지 않도록 주의합니다.

5. 실험 후에는 주변 지역을 정리하고 손을 깨끗이 씻습니다.

◎ 실험 전 반드시 확인하기!

회로도와 동일한 회로를 구성하도록 합니다.

선생님이 미리 빨대를 잘라 준비해주세요.(1인당 5cm)

1. 빨대를 5cm크기로 잘라 10개를 준비한 후, 볼풀공에 빨대가 들어갈 만큼 구멍을 냅니다.

◎ 실험방법

2. 빨대에 전구를 끼워 넣은 후, 전구를 볼풀공 속에 집어넣습니다.

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

3. 종이컵에 구멍을 내고, 양면테이프를 붙입니다.	4. 전구의 전선 부분을 종이컵에 넣습니다. (주의! 볼풀공과 종이컵이 떨어지지 않도록 한번 꼭 눌러줍니다.)

5. 두 개의 커넥터에 ①,②번을 표시한 후, ①번 커넥터에 그림과 같이 저항을 연결합니다.

6. ①번 커넥터의 검정선과 ②번 커넥터의 빨간선을 연결하고, 전지끼우개의 빨간선과 ①번 커넥터의 빨간선을 연결합니다. 연결부위를 절연테이프로 감아줍니다.

7. 종이컵 옆면에 스위치를 끼우고 안쪽에 ②번 커넥터를 끼운 후, ②번 커넥터의 검정선과 전구의 전선을 연결하고, 전지끼우개의 검정선과 전구의 전선을 연결합니다.

(주의! 스위치의 세 개의 발 중 두 개만 스위치 커넥터에 들어가면 됩니다.)

8. 회로를 그림과 같이 완성했는지 확인한 후, 전선을 정리합니다.

9. 전지끼우개에 양면테이프를 붙인 후, 종이컵 안쪽에 붙입니다. 그리고 절연테이프를 이용하여 전선을 정리하고, 종이컵 안쪽에 넣습니다,

10. 수면등을 완성하고, 스위치를 이용해 전구에 불을 켜봅니다.

◎ 실험결과 및 생각해보기

1. 우리가 만든 수면등의 전기회로를 간단히 그려보세요.

⇒

2. 위 회로도의 각각의 명칭과 역할을 적어보세요.

◎ 원리이해

1. 전기회로

전기회로란 전류가 흐를 수 있도록 전지와 전선, 스위치 등을 연결해 놓은 통로를   말합니다. 회로의 접속방법에 따라 직렬회로와 병렬회로로 나눌 수 있습니다. 직렬    회로는 회로가 나누어지지 않고 전구, 전선 등에 전체 전류가 흐르는 하나의 경로로   이루어져 있습니다. 병렬회로를 회로가 나누어져 있어 각각의 나누어진 회로에 흐르   는 전류를 합하면 전체 전류가 됩니다. 이러한 전기회로를 간단히 기호를 사용하여   나타내는 것은 전기회로도라 합니다. 다음은 전기회로에 사용하는 몇 가지 기호입니   다.

SZ-F-R-005(Rev.3)                                                                                                      호기심의 시작 사이언스존                                                                                                     A4(210mm ×297mm)

2. 전기회로도 기호

명칭	기호	하는 일
전구		- 유리구 내에 필라멘트라는 저항선을 넣고 전류를 흘려 빛을 내게 하는 것.
전지		-물질의 화학적 또는 물리적 반응을 이용하여, 이들의 변화로 방출되는 에너지를 전기에너지로 변환하는 소형 장치.
전선		-전력 또는 전기신호를 보내기 위해 사용되는 선
다이오드		- 전류를 한 방향으로만 흐르게 하고, 그 역방향으로 흐르지 못하게 하는 성질을 가진 반도체 소자(semiconductor device)의 명칭.
저항기		-전류가 흐르는 것을 막는 작용. -단위는 옴(Ω) 1Ω=1V의 전압을 가한 때, 1A의 전류가 흐르는 도체의 저항.
스위치		- 전기회로의 개폐나 접속 상태를 변경하기 위해서 사용하는 기구.

수면등만들기

학습목표

간단한 전기회로 연결을 통해

은은한 불빛을 내는 수면등을 만들어봅니다.

실험날짜          년      월      일

학년   반    이름 :

캄캄한 밤에 집에 들어가서 전등의 전원스위치를 켜면, 불이 들어오는 것을 볼 수 있습니다. 전등에는 어떻게 불이 들어오는 것일까요?

◎ 미리생각해보기

종이컵(1개), 볼풀공(1개), 전지끼우개(1개), 건전지(1개), 스위치,(1개), 저항(1개),

커넥터(2개), LED(적)(1개),빨대(단체), 양면테이프(단체), 절연테이프(단체)

[직접준비하세요! 송곳, 펜]

◎ 실험준비물

1. 우리가 만든 수면등의 전기회로를 간단히 그려보세요.

2. 위 회로도의 각각의 명칭과 역할을 적어보세요.

◎ 실험결과 및 생각해보기

◎ 새롭게 알게 된 사실

◎ 느낀점